PULSAFE                                                Bionic 
UPOZORNENIE
• PRED POUŽITÍM  TOHTO  VÝROBKU  SI  POZORNE  PREČÍTAJTE  VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ  UPOZORNENIA, ODPORÚČANIA  A NÁVOD  NA  JEHO  POUŽÍVANIE: Z DÔVODU  NEDODRŽIAVANIA  BEZPEČNOSTNÝCH  POKYNOV  A NÁVODU  NA  POUŽITIE  MÔŽE  DÔJSŤ  K  VÁŽNYM  ZRANENIAM,  STRATE  ZRAKU,  A MÔŽE  NASTAŤ  I SMRTEĽNÝ  ÚRAZ. 
• V RÁMCI  EURÓPY  SÚ  S VÝROBKOM  DODÁVANÉ  BEZPEČNOSTNÉ  UPOZORNENIA  A ODPORÚČANIA  A NÁVOD  NA  POUŽITIE, KTORÉ  ZODPOVEDAJÚ EN 166:2001. JE  POTREBNÉ, ABY  STE  SI  ICH  POZORNE  PREŠTUDOVALI. 
• V SÚLADE  S  ANSI Z87.1  A  CSA Z94.3, TENTO  OCHRANNÝ  TVÁROVÝ  KRYT  JE  POTREBNÉ  NOSIŤ  S OCHRANNÝMI  OKULIARMI,  ALEBO  OCHRANNOU  MASKOU.
• Tento výrobok nie je dovolené poškodzovať, ani upravovať .
• Tento výrobok nie je dovolené používať pri športových aktivitách, alebo iných voľno časových aktivitách. 
• Tento tvárový kryt  nie je dovolené  používať pri paintballe, alebo iných hrách. 

• Tento výrobok nie je dovolené používať ako ochranný kryt proti laserovým lúčom. 

• Tento výrobok  nikdy nepoužívajte, pokiaľ nie je spoľahlivo a presne nastavený a upevnený. Úplné a správne nastavenie môžeme dosiahnuť v súlade so správnym  nastavením prilby. Vždy dohliadajte na to a kontrolujte, aby bol tento ochranný kryt náležite a bezpečne nastavený. 
•  Na čistenie tvárových krytov nikdy nepoužívajte čpavok, alkalické čistiace prostriedky, drsné čistiace prostriedky, ktoré by ho mohli poškriabať, a neodporúča sa ani čistenie rozpúšťadlom. Použitie rozpúšťadla môže znížiť odolnosť ochranného krytu voči nárazom rôzneho druhu. 
• Odporúčame vám preštudovať si normu ANSI Z87.1 (USA), CSA Z94.3

(Kanada), EN166:2001 (Európa) alebo AS/NZ 1337 (Austrália/NZ). Váš nadriadený, alebo bezpečnostný technik vo vašej organizácii by si mali taktiež  preštudovať vyššie uvedenú normu / normy, aby vás ubezpečili o tom, že pri práci používate náležité ochranné pracovné prostriedky. Niektoré pracovné úkony vyžadujú osobitné ochranné pracovné prostriedky a zariadenia, špeciálne filtračné sklá a inú špeciálnu bezpečnostnú výbavu. 
• Tento tvárový kryt kontrolujte pravidelne a v prípade, že objavíte akékoľvek poškodenie, vymeňte ho. 
• Ak sa výrobok dostane do kontaktu s parou, alebo chemickými kvapalinami, môžu na ňom vzniknúť povrchové puklinky a praskliny, alebo môže byť výrobok inak poškodený. 
• Tento ochranný výrobok ponúka obmedzenú ochranu. Ochranné prostriedky  pre ochranu tváre a očí, nemôžu nahradiť špeciálne a iné technické ochranné pracovné prostriedky. Ochranné prostriedky pre ochranu očí  a tváre nemôžu poskytnúť úplnú ochranu proti všetkým možným úrazom a je potrebné ich používať spolu s ochrannými zariadeniami , technickými ochrannými zariadeniami a v súčinnosti s opatreniami pre bezpečnosť osôb, personálu a techniky. 
ČISTENIE  A ÚDRŽBA  ŠTÍTOV  A TVÁROVÉHO  KRYTU  FACIAL BIONIC™
Štíty : Na čistenie použite jemný čistiaci prostriedok, ktorý ste zmiešali s vlažnou vodou. Štíty umývajte jemnou čistou a savou handrou. POZNÁMKA : Štíty vyrobené z plastických materiálov sa môžu poškriabať. Preto počas čistenia netlačte a silno nešúchajte. Ak je to potrebné, štít vymeňte. 
Rám prilby : Na čistenie používajte vlažnú vodu, čistú handru , alebo papier. 
Všetky naše štíty a tvárové kryty zodpovedajú požiadavkám noriem ANSI Z87.1, CSA

Z94.3, EN 166 a AS/NZ 1337, ktoré sa týkajú druhotnej ochrany, keďže sa používajú s našimi rámami a našimi prilbami. 
Montážny návod pre ochranný tvárový štít Bionic TM  je dodávaný s krytom pripevneným na ráme. Prilba sa nachádza v krabici v samostatnom vrecku. Pred použitím ochranného tvárového štítu odstráňte ochranný film, nachádzajúci sa na každej strane štítu. V nižšie uvedenom nájdete návod ako vymeniť štít.

Pripevnenie prilby na rám tvárového štítu

Nadvihnite kotúčiky na šedých regulovateľných čapoch. Tieto nastavovacie osi sú označené tak, aby bolo možné odlíšiť ľavú a pravú stranu. ( viď obr. 1, 2 a 3 ).  Ak si želáte, aby bol tvárový štít bližšie k tvári, zasuňte šedý nastavovací čap ( s osadením ) do zadného otvoru. Ak používate respiračnú masku, alebo ochranné okuliare a prajete si, aby bol štít ďalej od tváre, vsuňte nastaviteľný čap do otvoru prilby. Skontrolujte, či osadenie na svorníku so závitom je správne umiestnené na ráme štítu a či je osadenie presné a úplné. ( viď obr. 4 ). Skontrolujte kotúčiky a utiahnite.

Nastavenie vzdialenosti od tváre

Odistite prilbu a nadvihnite šedú nastaviteľnú os ( naraz z jednej strany ) až do takej polohy, akú ste si vybrali pre polohu štítu. Predný otvor umožňuje umiestniť tvárový štít ďalej od tváre. Zadný otvor umožňuje umiestniť  tvárový štít bližšie k brade. Skontrolujte, 

či sú obe osi z každej strany rámu tvárového štítu v rovnakej polohe. Prilbu znova pritiahnite a môžete používať pri práci. Skontrolujte, či medzi bradou a štítom je minimálny požadovaný priestor ( viď obr. 5 a 6 ).

Demontáž štítu 

Štít opatrne nadvihnite. Ak ho chcete z rámu sňať, ťahajte  zdola  tvárového štítu a tlačte smerom hore na zadnej strane štítu. Štít sa odblokuje od rámu.

Montáž štítu 

Horný jazýček štítu zasuňte pod okraj na hornej strane rámu. Štít ohnite, aby zapadol z každej strany do drážok. Zatlačte spodnú stranu štítu tak, aby zapadol do spodnej drážky. ( viď obr. 7 ).

Nastavenie prilby

Upravovanie prilby na hlave sa ovláda  pomocou dierky na strednom popruhu

( viď obr. 8 )

Úprava na hlave 

Zatlačte na stredný kotúčik a odskrutkujte ( v smere opačnom, ako je smer hodinových ručičiek ) tak, aby sa predĺžil zadný popruh. Prilbu na hlave posuňte dozadu, alebo smerom dolu, zatlačte na kotúčik a zaskrutkovávaním upevnite ( v smere hodinových ručičiek ). V prípade, že prilba na hlave je veľmi vysoko, alebo naopak , veľmi nízko, prestavte stredný popruh.

Demontáž čelenky obmedzujúcej potenie. ( viď obr. 9 a 10 )

Čelenka môže byť snímaná z dôvodu prania, alebo výmeny

Výmena čelenky obmedzujúcej potenie. 

Čelenku umiestnite okolo plastovej prilby. Upevnite ju na háčky  cez vrchné dierky. Čelenku prevlečte cez popruh a ťahajte tak, aby ste spodné dierky uchytili na háčky. Takto je čelenka správne upevnená. 

