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INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

EN 420

EN 388 

   OCHRANNÉ  RUKAVICE  PROTI MECHANICKÝM A TEPELNÝM RIZIKÁM 

                               TYP: 137003    NÁZOV: POCHARD
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Popis:

Ochranný bezošvový rukávnik na pažu. Pletené zo 100% Kevlaru®. K dispozícii vo veľkostnom / dĺžkovom sortimente 25, 36, 56 centimetrov.  
Použitie:

Manipulácia s materiálmi za sucha, montážne práce, manipulácia s predmetmi s ostrými hranami, všestranné použitie vo všetkých oboroch priemyslu najmä tam kde je riziko porezania ostrím. Možné použitie aj ako dodatočná ochrana paže v kombinácii s ochrannou rukavicou proti mechanickým rizikám. Poskytujú ochranu pred mechanickými a tepelnými rizikami. A sú v súlade s normou STN EN 388, 407, 420.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:

Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti:
trieda 5 
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piktogram                    identifikácia                  značka            piktogram: mechanické      piktogram: tepelné  

informácia                      výrobcu                      zhody                   nebezpečenstvá             nebezpečenstvá                                      

1340 - Stupne ochrany podľa EN 388
Stupeň ochrany proti oderu: 
                  1                      Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:
4

Stupeň ochrany proti prerezaniu čepeľou:
3                      Stupeň ochrany proti prepichnutiu:
0

X1XXXX – Stupne ochrany podľa EN 407

Odolnosť proti horeniu:
                 trieda X
Odolnosť proti sálavému teplu: 

trieda X

Odolnosť proti kontaktnému teplu:     trieda 1
Odolnosť proti malým rozstrekom kovu:
trieda X

Odolnosť proti konvenčnému teplu:
  trieda  X
Odolnosť proti veľkým rozstrekom kovu:
trieda X 

137003   POCHARD  typ a názov rukavice
                   EN388:1994, EN 407:1994  číslo normy a rok vydania

8“
veľkostné číslo rukavice
                               I. Q  2006                           dátum výroby(štvrťrok  rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc:
Rukavice chránime pred vysýchaním a pred veľkým sálavým teplom. Pre dosiahnutie vyššej životnosti nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime jemným kartáčom, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie praním.

Upozornenia:
Rukavice sa nesmú používať,  keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivelých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte. Uvedené skutočnosti môžu užívateľovi prispieť k racionálnemu použitiu tohto typu pracovných rukavíc. Vzhľadom k tomu že použité testy nemôžu simulovať konkrétne podmienky použitia rukavíc je na zodpovednosti každého užívateľa, aby posúdil vhodnosť použitia tohto typu rukavíc.

Preprava a skladovanie:

Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.
Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou: SGS Yarsley, International Certification Services Limited, SGS House, Portland Road, East Grinstead, West Sussex RH19 4ET, United Kingdom , Notifikovaná osoba č. 0120

Splnomocnenec pre SR: PROTECT Bratislava, s.r.o., Rybničná 40/A, Bratislava

