Návod na používanie
Výrobok: Ochranný odev, pilčícky kabát pre používateľov ručných motorových píl
Typ: SPECIAL - KA
Výrobca: Samisk s.r.o., Libichava 18, 956 38 Šišov, tel. č.: +421 902 092 314, e-mail: info@samisk.sk
Číselný kód produkcie: 14.12
Účel použitia: Kabát je určený pre pracovníkov s ručnou motorovou pílou pri spracovaní dreva. Ochranná vložka v kabáte znižuje riziko poranenia pracovníka pri prípadnom dotyku píly v dobehu. Nezabezpečuje 100% ochranu proti poraneniu motorovou reťazovou pílou. Odolnosť ochrannej vložky proti porezu zodpovedá triede jedna, t.j. obvodovej rýchlosti reťaze píly 20m/s pri skúške podľa EN 381-10:2002. Jeho konštrukcia zodpovedá požiadávkam zhotovenia a podľa normy STN EN 381-11:2004 a podľa normy STN EN ISO 13688:2013.
Rozmery výrobca prispôsobí veľkostiam podľa požiadáviek zákazníka. V použitých materiáloch sa nenachádzajú látky, o ktorých je známe, že vyvolávajú alergie. Posúdenie zhody vykonáva notifikovaná osoba č. 1296 ( VÚTCH - Chemitex, spol. s.r.o., rybníky 954, 011 68 Žilina ). 
Hmotnosť odevu: 1900g
Upozornenie: Ochranný kabát musí byť riadne zapnutý až ku krku. Reguláciou dolného okraja rukáva prispôsobiť veľkosť obvodu rukáva používateľovi. Vrecko na zips zapnuté a bežce vsunuté pod krytku. Poškodený povrchový materiál možno upravovať len tak, aby nebola v žiadnom prípade prešitá ochranná vložka. Pri akomkoľvek poškodení ochrannej vložky odev stráca svoju ochrannú funkciu. Poškodenú protiporéznu vložku nesmie užívateľ opravovať. Pri poškodení protiporéznej vložky sa musí odev vyradiť. 
Odev prať maximálne 5 krát pri teplote 60 stupňov, nebieliť chlórom, nežmýkať, nesušiť v sušičke, žehliť maximálne 100 stupňov C, nepoužívať zmäkčovače, chemicky nečistiť. Po ďalšom praní výrobca negarantuje ochrannú funkciu. Po vypraní odevu sa odporúča zarovnať švy, sušiť volne zavesené. Odev neposkytuje ochranu proti všetkým rizikám. Odev skladujte v suchom prostredí. 
Označovanie: 
Samisk						identifikácia výrobcu
SPECIAL - KA					označenie kabátu
[bookmark: _GoBack]A							typové označenie kabátu
01/01						číslo dávky
09/2018						dátum výroby ( mesiac/rok )
STN EN 381-11:2004
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67% Pes 33% Ba				materiálové zloženie vrchného materiálu
70% Pes 30% PP				materiálové zloženie ochranného materiálu
100% Pes					materiálové zloženie filetového úpletu - podšívky
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