Izolační rukavice
1. Použití

Tyto rukavice jsou určeny výhradně pro ochranu před nebezpečným elektrickým napětím.
2. Doprava a skladování

Rukavice musí být dopravovány a skladovány v originálním obalu. Rukavice musí být skladovány v suchém prostředí při teplotě 5 – 35 °C, mimo dosah zdrojů tepla, přímého světla a ozonu, rukavice nestlačujte a nepřehýbejte.

3. Kontrola před použitím
Rukavice musí být před použitím prohlédnuty z vnitřní i vnější strany a nafouknuty. Nepoužívejte rukavice, které jsou poškozené nebo nejsou vzduchotěsné. Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně ochranných vlastností rukavic, nepoužívejte je a nechte je elektricky přezkoušet. Mokré nebo vlhké rukavice důkladně vysušte tak aby teplota při sušení nepřekročila 65 °C, vysušené rukavice poprašte talkem. Nepřekračujte pracovní napětí odpovídající třídě rukavic.
Rukavice musí být testovány nejméně jednou za 6 měsíců. Rukavice, včetně rukavic skladovaných, mohou být používány pokud od posledního přezkoušení uplynulo méně jak 6 měsíců.
4. Čištění

Pokud jsou rukavice znečištěny látkami jako dehet nebo barva, znečištěná místa ihned utřete s použitím vhodného rozpouštědla. K čištění nesmí být použity agresivní rozpouštědla, drátěné kartáče, brusný papír nebo jiné ostré předměty. Petrolej, benzín, parafiny, toluen nebo xylen nesmí být použity k čištění rukavic. Po očištění by rukavice měly být omyty vodou s mýdlem při teplotě do 25 °C a důkladně vysušeny.
5. Periodická kontrola

Periodické testy provádějte v souladu s požadavky EN 60903:2003+AC2:2005. Rukavice třídy 1, 2 a 3 musí být testovány elektricky zatímco rukavice třídy 00 a 0 vyžadují pouze kontrolu vzduchotěsnosti nafouknutím stlačeným vzduchem a vizuální inspekci v nafouknutém stavu. Pro často používané rukavice je doporučená perioda testování 3 měsíce.
6. Likvidace
Poškozené nebo vyřazené rukavice mohou být likvidovány jako běžný komunální odpad.

Upozornění: Rukavice jsou vyrobeny z přírodního latexu a mohou vyvolat alergické reakce.
Záruční doba rukavic třídy 0 a 00 je 12 měsíců od data výroby a rukavic třídy 1, 2 a 3 je  24 měsíců od data výroby.
Doporučujeme používání potní vložky do rukavic nebo ochranného krému na ruce SECURA B.C.: SECOSAN

Symboly na rukavicích

Zdvojený trojúhelník: Symbol IEC 60417-5216 Vhodné pro práci pod napětím

Obdélníky: Místa pro vyznačení data kontroly a příští kontroly

	Typ
	

	Třída/kategorie
R – odolné vůči kyselinám, olejům a ozonu
C – odloné vůči extrémně nízké teplotě
	

	Maximální pracovní napětí - střídavé
	

	Testovací napětí - střídavé
	

	Maximální svodový proud (rutinní test)
	

	Délka
	

	Velikost
	

	Manžeta
	Rovná
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Ochranné rukavice pre elektrotechniku / dialektické
1.   Použitie
Tieto rukavice sú určené výhradne na ochranu pred nebezpečným elektrickým napätím.

2. Doprava a skladovanie
Rukavice musia byť dodávané a skladované v originálnom obale. Rukavice musia byť skladované v suchom prostredí pri teplote 5 – 35 °C, mimo dosah zdrojov tepla, priameho svetla a ozónu, rukavice nestláčajte a neprehýbajte.

3. Kontrola pred použitím

Rukavice musia byť pred použitím prehliadnuté z vnútornej i vonkajšej strany a nafúknuté. Nepoužívajte rukavice, ktoré sú poškodené alebo nie sú vzduchotesné. Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti ohľadom ochranných vlastností rukavíc, nepoužívajte ich a nechajte ich elektricky preskúšať. Mokré alebo vlhké rukavice dôkladne vysušte tak, aby teplota pri sušení neprekročila 65 °C, vysušené rukavice popráškujte púdrom. Neprekračujte pracovné napätie zodpovedajúce triede rukavíc.

Rukavice musia byť testované najmenej jedenkrát za 6 mesiacov. Rukavice, vrátane rukavíc skladovaných, môžu byť používané pokiaľ od posledného preskúšania uplynulo menej ako 6 mesiacov.

4. Čistenie
Pokiaľ sú rukavice znečistené látkami ako dechtom alebo farba, znečistené miesta ihneď utrite s použitím vhodného rozpúšťadla. K čisteniu nesmú byť použité agresívne rozpúšťadlá, drôtené kartáče, brúsny papier alebo iné ostré predmety. Petrolej, benzín, parafíny, toluén alebo xylén nesmú byť použité k čisteniu rukavíc. Po očistení by rukavice mali byť opláchnuté mydlovou vodou pri teplote do 25 °C a dôkladne vysušené.

5. Periodická kontrola

Periodické testy vykonávajte v súlade s požiadavkami EN 60903:2003+AC2:2005. Rukavice triedy 1, 2 a 3 musia byť testované elektricky, zatiaľ čo rukavice triedy 00 a 0 vyžadujú iba kontrolu vzduchotesnosti nafúknutím stlačeným vzduchom a vizuálnu inšpekciu v nafúknutom stave. Pre často používané rukavice je doporučená perióda testovania 3 mesiace.

6. Likvidácia
Poškodené alebo vyradené rukavice z používania by mali byť likvidované v súlade so štátnym nariadením o likvidácii. 
Upozornenie: Rukavice sú vyrobené z prírodného latexu a môžu vyvolať alergické reakcie.

Záručná doba rukavíc triedy 00 ,0, 1, 2 a 3 je 24 mesiacov od dátumu výroby. Neodporúča sa používať rukavice staršie ak 5 rokov.
Doporučujeme používať s potnými vložky do rukavíc alebo ochranného krému na ruky vyrobený: SECURA B.C.: SECOSAN AC.
Symboly na rukaviciach:
Zdvojený trojuholník: Symbol IEC 60417-5216 Vhodné pre prácu pod napätím

Obdĺžniky: Miesta pre vyznačenie dátumu kontroly a nasledujúcej kontroly

	Typ
	

	Trieda/kategórie
R – odolné voči kyselinám, olejom a ozónu
C – odolné voči extrémne nízkej teplote
	

	Maximálne pracovné napätie - striedavé
	

	Testovacie napätie - striedavé
	

	Maximálny zvodový prúd (rutinný test)
	

	Dĺžka
	

	Veľkosť
	

	Manžeta
	Rovná
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