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[bookmark: bookmark1]Revízia: 24.03.2016 
  	Dátum tlače:
Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) č. 1907/2006 - ISO 11014-1
1. [bookmark: bookmark2]Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1 [bookmark: bookmark3]Identifikátor výrobku:
Typ výrobku: Opsial pena PU manuálna 500 ml_ 59940488
[bookmark: bookmark4]Obsahuje:
Metyléndifenyldiizokyanát, izoméry a homológy 
Alkány v C14-17, chloro-
1.2 [bookmark: bookmark5]Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:
Zamýšľané použitie:
Pena, 1 ° C s tryskou
1.3 [bookmark: bookmark6]Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:
[bookmark: bookmark7]Názov spoločnosti: (distribútor)
Descours & Cabaud (SOGEDESCA)
10 Rue Général Plessier
69002 Lyon
Telefón: +33 (0) 4 72 40 85 85 
Fax: +33 (0) 4 72 56 96 07 
Mail : opsial@descours-cabaud.net

1.4 Núdzové telefónne číslo:
Núdzové telefónne číslo: ORFILA: +33 (0)1 45 42 59 59
2. [bookmark: bookmark8]Identifikácia nebezpečnosti
2.1. [bookmark: bookmark9]Klasifikácia látky alebo zmesi
[bookmark: bookmark10]Klasifikácia (CLP):
Aerosóly 										               Kategória 1 
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Tlaková nádoba: môže pri pôsobení tepla prasknúť.
Podráždenie pokožky	Kategória 2
H315 Dráždi pokožku.
Senzibilizátor pokožky	Kategória 1
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Podráždenie očí	Kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Ochrana dýchacích ciest	Kategória 1
H334 Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergické alebo astmatické príznaky alebo dýchacie ťažkosti.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán -jednorazová expozícia	Kategória 3
H335 Môže podráždiť dýchacie cesty.
Niektoré orgány: Podráždenie dýchacích ciest
Karcinogenita									                Kategória 2 
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
Účinky na dojčenie alebo prostredníctvom dojčenia
H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí. 
Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia	Kategória 2
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 
Chronické riziká pre vodné prostredie 					             		               Kategória 4 
H413 Môže byť dlhodobo škodlivý pre vodné organizmy.

2.2. [bookmark: bookmark11]Prvky označovania
[bookmark: bookmark12][image: ]Prvky označovania (CLP): 
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[bookmark: bookmark13]NebezpečenstvoVýstražné vety
Výstražné upozornenie:
Bezpečnostné upozornenie: Bezpečnostné upozornenie: Prevencia
Bezpečnostné upozornenie:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Tlaková nádoba: môže pri pôsobení tepla prasknúť.
H315 Dráždi pokožku.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergické alebo astmatické príznaky alebo 
dýchacie ťažkosti.
H335 Môže podráždiť dýchacie cesty.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo 
opakovanej expozícii.
H413 Môže byť dlhodobo škodlivý pre vodné organizmy.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a 
akéhokoľvek iného zdroja vznietenia. Nefajčite.
H211 Nestriekajte na otvorený oheň ani na iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte ani nespaľujte, ani po použití.
P260 Nevdychujte hmly/pary.
P263 Zabráňte kontaktu s látkou počas tehotenstva/počas dojčenia.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P410 + P412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad
Skladovanie 50 °C/122 °F.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi.Bezpečnostné upozornenie: Likvidácia

2.3. [bookmark: bookmark14]Iné nebezpečenstvá
Informácie podľa nariadenia REACH XVII.56
U ľudí, ktorí sú už precitlivení na diizokyanáty, sa môžu pri používaní tohto výrobku vyvinúť alergické reakcie. Osobám s astmou, ekzémom alebo kožnými reakciami sa odporúča vyhnúť sa kontaktu s týmto výrobkom, vrátane kontaktu s pokožkou. Tento výrobok nie je možné používať v priestoroch s nedostatočným vetraním, s výnimkou ochrannej masky vybavenej vhodným plynovým filtrom (typ A1 v súlade s normou EN 14387:
Rozpúšťadlá v produkte sa počas spracovania odparujú a ich výpary môžu vytvárať zmesi pár so vzduchom, ktoré sú
výbušné/vysoko horľavé.
Tehotné ženy by sa mali absolútne vyvarovať akejkoľvek manipulácii s výrobkom a kontaktu s očami.
Nespĺňa kritériá: Perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB).
3. [bookmark: bookmark15]Zloženie/informácie o zložkách
3.2. [bookmark: bookmark16]Zmesi
[bookmark: bookmark17]Všeobecný chemický opis:
      PU 1 C aerosólová pena 1C
Základné látky pre prípravky:
      Polyuretánový predpolymér
      S voľným 4,4'-metyléndifenyldiizokyanátom (MDI)
Základ hnacieho plynu: zmes dimetyléter/izobután/propán/n-bután

Vyhlásenie o zložkách v súlade s nariadením CLP (ES) č. 1272/2008

	NEBEZPEČNÉ LÁTKY
Č. CAS
	Číslo CE
registrácie
REACH
	Obsah
	Klasifikácia

	Diisokyanát
metyléndifenylu, izoméry a
homológy
9016-87-9
	202-966-0
	10- < 25 %
	Karc. 2.
H351
Acute Tox. 4: Vdychovanie
H332
STOT RE 2
H373
EYE Irrit 2
H319
STOT SE 3
H335
Skin Irrit. 2
H315
RESP.. Sens. 1
H334
Skin. Sens 1
H317

	Propán
74-98-6
	200-827-9
01-2119486944-21
	1- < 5 %
	Flam Gas 1
H220
Press. Gas
H280

	Alkány v C14-17, chloro-
85535-85-9
	287-477-0
01-2119519269-33
	5- < 10 %
	Aquatic Acute 
H400
Lact.
H362
Aquatic Chronic 1
H41Ü
Faktor M (Tox. akútna morská): 100 Faktor M
Tox. Chron. morská). 10

	Phosphorous oxychloride, reaction products
with propylene oxide
1244733-77-4
	01-2119486772-26
	1- < 5 %
	Acute Tox. 4
H302

	Dimetyléter
115-10-6
	204-065-8
01-2119472128-37
	5- < 10 %
	Flam Gas 1
H220
Press. Gas
H280

	Bután, n- (<0,1% butadién)
106-97-8
	203-448-7
01-2119474691-32
	1- < 3 %
	Flam Gas 1
H220
Press. Gas

	Izobután
75-28-5
	200-857-2
01-2119485395-27
	1- < 5 %
	Flam. Gas 1
H220
Press. Gis
H280



[bookmark: bookmark18]Úplné znenie H-viet a iných skratiek nájdete v oddiele 16 „Ďalšie informácie“. 
Neklasifikované látky môžu mať limitnú hodnotu expozície na pracovisku.

4. [bookmark: bookmark19]Prvá pomoc
4.1. [bookmark: bookmark20]Popis opatrení prvej pomoci
Všeobecné informácie:
Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc.
Vdychovanie:
Čerstvý vzduch; v prípade pretrvávania vyhľadajte lekára.
Po vdýchnutí je možný oneskorený účinok.
[bookmark: bookmark21]Po kontakte s pokožkou:
Čerstvá pena: Zasiahnutú pokožku ihneď očistite čistou textíliou a zvyšky odstráňte 
rastlinným olejom. Naneste zmäkčujúci krém. Vytvrdenú penu je možné odstrániť iba mechanicky.
Po kontakte s očami:
Okamžite umyte čerstvou vodou alebo oplachovacím roztokom po dobu najmenej 5 minút. Ak sa vyskytne bolesť, 
sčervenanie alebo zrakové nepohodlie, vyhľadajte očného lekára.



[bookmark: bookmark22]Požitie:
Vypláchnite vnútro úst, nevyvolávajte zvracanie, vyhľadajte lekára.
4.2. [bookmark: bookmark23]Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergické alebo astmatické príznaky alebo dýchacie ťažkosti. 
POKOŽKA: Sčervenanie, zápal.
DÝCHANIE: Podráždenie, kašeľ, nefunkčnosť dýchacích ciest, napätie na hrudi.
Riziko vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdýchnutím.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
4.3. [bookmark: bookmark24][bookmark: _Hlk19183447]Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Pozri časť: Popis opatrení prvej pomoci
5. [bookmark: bookmark25]Protipožiarne opatrenia
5.1. [bookmark: bookmark26]Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Oxid uhličitý, pena, prášok, prúd vody, vodný postrek.
[bookmark: bookmark27]Hasiace prostriedky, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov neodporúčajú:
Vysoký prietok vody
5.2. [bookmark: bookmark28]Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
V prípade požiaru sa môže uvoľňovať oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2) a oxid dusnatý (NOx).
Pri vyšších teplotách je možné štiepenie izokyanátu.
5.3. [bookmark: bookmark29]Rady pre požiarnikov
Používajte respirátor nezávislý od okolitého vzduchu.
Noste bezpečnostné vybavenie.
[bookmark: bookmark30]Doplňujúce údaje:
Vystavené nádoby ochladzujte postrekom vody
6. [bookmark: bookmark31]Opatrenie pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
[bookmark: bookmark32]Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
[bookmark: bookmark33]Zabezpečte dostatočné vetranie.
[bookmark: bookmark34]Noste osobné ochranné pracovné pomôcky.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
[bookmark: bookmark35]Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie
[bookmark: bookmark36]Mechanicky zametajte.
[bookmark: bookmark37]Kontaminovaný materiál zlikvidujte ako odpad podľa oddielu 13.
6.4. [bookmark: bookmark38]Odkaz na iné oddiely
		Pozri pokyny v oddiele 8.










7. [bookmark: bookmark39]Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Pracoviská dobre vetrajte. Vyvarujte sa otvorenému ohňu, vytváraniu iskier a zdrojov zapálenia. Odpojte 
elektrické spotrebiče. Nefajčite, nevykonávajte zváračské práce. Zvyšky nehádžte do vody.
Preprava autom: kontajner ponechajte zabalený v handre v kufri, nikdy nie v priestore pre cestujúcich.
Počas spracovania a sušenia dobre vetrajte, dokonca aj po lepení. Zabráňte akémukoľvek zdroju vznietenia (napr. oheň alebo 
sporák), a to aj v susedných miestnostiach. Odpojte elektrické spotrebiče ako radiátory, varné platne, 
akumulačné ohrievače atď., dosť skoro na to, aby sa ochladili na začiatku práce. Vyhnite sa akejkoľvek 
tvorbe iskier, vrátane ističov a iných zariadení.
Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
Hygienické opatrenia:
Počas práce nejedzte, nepite a nefajčite.
Pred každou prestávkou a po práci si umyte ruky.
V prípade postriekania pokožky očistite rastlinným olejom a ošetrite pokožku.
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Pre tlakové nádoby: chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50 ° C.
Skladujte na dobre vetranom a suchom mieste.
Úložné a pracovné priestory dostatočne vetrajte.
Vyhýbajte sa teplotám pod - 20 °C a nad + 50 °C.
Chráňte pred slnečným žiarením.
Odporúčaná skladovacia teplota 5 až 25 °C.
Neskladujte ani nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, iskier, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov 
zapaľovania.
Neskladujte s jedlom.
Neskladujte s oxidantmi.
Neskladujte s horľavými roztokmi.
7.3. Špecifické konečné použitie(a)
Pena, 1 °C s tryskou
8. [bookmark: bookmark40]Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Limitné hodnoty expozície na pracovisku
Platí pre Francúzsko.
	Komponent [regulovaná látka]
	ppm
	mg/m3
	Typ hodnoty
	Kategória krátkej 
expozície/poznámky
	Regulačný základ

	4,4'-metyléndifenyldiizokyanát
101-68-8
[4,4'-4,4'-metyléndifenyldiizokyanát]
	0,02
	0,2
	Hodnota krátkeho
limitu
	Orientačný limit
	FVL

	4,4'-metyléndifenyldiizokyanát 
101-68-8
[4,4'-metyléndifenyldiizokyanát]
	0,01
	0,1
	Priemerná hodnota limitu expozície
	Orientačný limit
	FVL

	dietyléter
115-10-6
[DIMETYLÉN OXID]
	1,000
	1,920
	Priemer za čas (TWA):
	Indikatívny
	ECTLV

	dimetylén oxid
115-10-6
[DIMETYLÉN OXID]
	1,000
	1,920
	Limitná hodnota strednej expozície
	Limitné hodnoty
Orientačné nariadenia 
(VRI)
	FVL

	bután
106-97-8
	800
	1,900
	
	
	

	bután
106-97-8
[N-BUTÁN]
	800
	1,900
	Limitná hodnota strednej expozície
	Orientačný limit
	FVL




[bookmark: bookmark41]Predpokladaná koncentrácia bez účinku (PNEC):

	Uvedené meno
	Environmental
Compartment
	Čas
expozície
n
	Hodnota
	Poznámky

	
	
	
	mg/l
	ppm
	Rng/kg
	iné
	

	Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom
1244733-77-4
	Čistiareň odpadových vôd.
	
	
	
	
	7,84 mg/l
	

	Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom
1244733-77-4
	Sedimenty (slaná voda)
	
	
	
	1,34 mg/kg
	
	

	Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom
1244733-77-4
	Sedimenty (sladká voda)
	
	
	
	13,4 mg/kg
	
	

	Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom
1244733-77-4
	Pôda
	
	
	
	1,7 mg/kg
	
	

	Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom
1244733-77-4
	Slaná voda
	
	
	
	
	0,064 mg/l
	

	Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom
1244733-77-4
	Sladká voda
	
	
	
	
	0,64 mg/l
	

	Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom
1244733-77-4
	Voda (vypúšťaná prerušovane)
	
	
	
	
	0,51 mg/l
	

	dimetylén oxid
115-10-6
	Sladká voda
	
	
	
	
	0,155 mg/l
	

	dimetylén oxid
115-10-6
	Sedimenty (sladká voda)
	
	
	
	0,681
mg/kg
	
	

	dimetylén oxid
115-10-6
	Pôda
	
	
	
	0,045
mg/kg
	
	

	dimetylén oxid
115-10-6
	Čistiareň odpadových vôd
	
	
	
	
	160 mg/l
	

	dimetylén oxid
115-10-6
	Slaná voda
	
	
	
	
	0,016 mg/l
	

	dimetylén oxid
115-10-6
	Voda (vypúšťaná prerušovane)
	
	
	
	
	1,549 mg/l
	

	dimetylén oxid
115-10-6
	Sedimenty (slaná
voda)
	
	
	
	0,069
mg/kg
	
	



[bookmark: bookmark42]Derived No-Effect Level (DNEL):
	Uvedené meno
	Aplikácia
Area
	Spôsob
expozície
n
	Health Effect
	Exposure Time
	Hodnota
	Poznámky

	Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom
1244733-77-4
	Pracovníci
	Vdychovanie
	Krátkodobá/akútna expozícia - systémové účinky
	
	22,4 mg/m3
	

	Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom
1244733-77-4
	Pracovníci
	Vdychovanie
	Dlhodobá expozícia - systémové účinky
	
	5,82 mg/m3
	

	Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom
1244733-77-4
	Pracovníci
	Pokožka
	Krátkodobá/akútna expozícia - systémové účinky
	
	8 mg/kg p.c. /deň
	

	Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom
1244733-77-4
	Pracovníci
	Pokožka
	Dlhodobá expozícia - systémové účinky
	
	2,08 mg/kg p.c. 
/deň
	

	Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom
1244733-77-4
	Široká verejnosť
	Pokožka
	Krátkodobá/akútna expozícia - systémové účinky
	
	4 mg/kg p.c. /deň
	

	Phosphorous oxvchloride,, reaction products with propylene oxide
1244733-77-4
	Široká verejnosť
	Vdychovanie
	Krátkodobá/akútna expozícia - systémové účinky
	
	11,2 mg/m3
	

	Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom
1244733-77-4
	Široká verejnosť
	Pokožka
	Dlhodobá expozícia - systémové účinky
	
	1,04 mg/kg p.c. 
/deň
	

	Phosphorous oxvchloride, réaction products witli propylene oxide
1244733-77-4
	Široká verejnosť
	Vdychovanie
	Dlhodobá expozícia - systémové účinky
	
	1,46 mg/m3
	

	Oxychlorid fosforečný, produkty reakcie s propylénoxidom
1244733-77-4
	Široká verejnosť
	orálne
	Dlhodobá expozícia - systémové účinky
	
	0,52 mg/kg p.c. 
/deň
	

	dimetylén oxid
115-10-6
	Pracovníci
	Vdychovanie
	Dlhodobá expozícia - systémové účinky
	
	1894 mg/m3
	

	dimetylén oxid
115-10-6
	Široká verejnosť
	Vdychovanie
	Dlhodobá expozícia - systémové účinky
	
	471 mg/m3
	




[bookmark: bookmark43]Index biologickej expozície:
žiadny
8.2. [bookmark: bookmark44]Kontroly expozície:
Ochrana dýchacích ciest:
Výrobok sa smie používať iba pri intenzívnom vetraní pracoviska. Ak 
intenzívna ventilácia a vetranie nie sú možné, noste ochrannú dýchaciu masku nezávislú od vzduchu 
okolitého prostredia.
Ochrana rúk:
Používajte priložené rukavice. Penetračný čas <5 minút.
Ochrana očí:
Vodotesné ochranné okuliare.
Prostriedky na ochranu očí musia byť v súlade s normou EN166.
Ochrana tela:
Vhodný ochranný odev
Ochranný odev musí byť v súlade s normou EN14605 v prípade postriekania tekutinou a s normou 
EN13982 v prípade vystavenia prachu.
[bookmark: bookmark45]Odporúčané ochranné pomôcky pre zamestnancov:
Používajte iba osobné ochranné prostriedky s označením CE podľa smernice 89/686/EHS.
Informácie o osobných ochranných pomôckach slúžia iba na informačné účely. Pred 
použitím tohto výrobku je potrebné vykonať úplné posúdenie rizika na stanovenie vhodných osobných ochranných prostriedkov, 
ktoré spĺňajú miestne požiadavky. Osobné ochranné prostriedky musia 
spĺňať príslušné normy EN.

9. [bookmark: bookmark46]Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. [bookmark: bookmark47]Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
[bookmark: _Hlk19183932][bookmark: bookmark48]Vzhľad 				Nádoba pod tlakom
aerosól
hnedastý
Zápach 				éterický
Prahová hodnota zápachu		Žiadne údaje/neuplatňuje sa.

pH 				Žiadne údaje/neuplatňuje sa.
Počiatočný bod varu 		-42 °C (-43,6 °F)
Bod vzplanutia 			-104 °C (-155,2 °F)
Teplota rozkladu 			Žiadne údaje/neuplatňuje sa.
Tlak pary 				Žiadne údaje/neuplatňuje sa.
Hustota 				1 g/cm3
-20 °C (-68 °F)
Objemová hustota 			Žiadne údaje/neuplatňuje sa.
Viskozita 				Žiadne údaje/neuplatňuje sa.
Viskozita (kinematika) 		Žiadne údaje/neuplatňuje sa.
Výbušné vlastnosti 			Žiadne údaje/neuplatňuje sa.
Kvalitatívna rozpustnosť 		Pomaly reaguje s vodou a uvoľňuje oxid uhličitý
-23 °C (-73.4 °F)
Kvalitatívna rozpustnosť 		nerozpustný
(20 °C (68 °F) Rozp.: Voda)
Teplota tuhnutia			Žiadne údaje/neuplatňuje sa.
Teplota topenia 			Žiadne údaje/neuplatňuje sa.
Zápalnosť 			Žiadne údaje/neuplatňuje sa.
Teplota samovznietenia 		Žiadne údaje/neuplatňuje sa.
Limity výbušnosti
Spodné 			0,4 %(V)
Horné 			32 %(V)
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: 	Žiadne údaje/neuplatňuje sa.
Rýchlosť vyparovania 		Žiadne údaje/neuplatňuje sa.
Hustota pary 			Žiadne údaje/neuplatňuje sa.
Oxidačné vlastnosti			Žiadne údaje/neuplatňuje sa.








9.2. Iné informácie
[bookmark: _Hlk19183942]Žiadne údaje/neuplatňuje sa.
10. [bookmark: bookmark49]Stabilita a reaktivita
10.1. [bookmark: bookmark50]Reaktivita
Reakcia s vodou, vytváranie CO2 
Tvorba tlaku v uzavretej nádobe 
Reakcia s vodou; alkoholy, amíny.

10.2. [bookmark: bookmark51]Chemická stabilita
Stabilný za odporúčaných skladovacích podmienok.
10.3. [bookmark: bookmark52]Možnosť nebezpečných reakcií
Pozri oddiel Reaktivita
10.4. [bookmark: bookmark53]Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Vyššie teploty cca. 50 °C 
Vlhkosť.

10.5. [bookmark: bookmark54]Nekompatibilné materiály
Pozri oddiel Reaktivita
10.6. [bookmark: bookmark55]Nebezpečné produkty rozkladu
Pri vyšších teplotách je možné štiepenie izokyanátu.
Pri kontakte s vlhkosťou sa tvorí oxid uhličitý a v uzavretých obaloch sa vytvára pretlak.
11. [bookmark: bookmark56]Toxikologické informácie
11.1. [bookmark: bookmark57]Informácie o toxikologických účinkoch
[bookmark: bookmark58]Všeobecné informácie o toxikológii:
Klasifikácia zmesi je založená na dostupných informáciách o riziku, ako je definované v klasifikačných kritériách 
zmesi pre každé nebezpečenstvo v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008. Relevantné zdravotné/ekologické informácie o
látkach uvedené v oddiele 3 sú uvedené v nasledujúcich riadkoch.
Možnosť krížovej reakcie s inými izokyanátovými väzbami
Osoby alergické na izokyanáty by nemali byť týmto výrobkom vystavení.
[bookmark: bookmark59]Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia:
Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
[bookmark: bookmark60]Inhalačná toxicita:
Môže podráždiť dýchacie cesty.
[bookmark: bookmark61]Podráždenie pokožky:
Dráždi pokožku.
[bookmark: bookmark62]Podráždenie očí:
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
[bookmark: bookmark63]Senzibilizácia:
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergické alebo astmatické príznaky alebo dýchacie ťažkosti.
[bookmark: bookmark64]Karcinogenita:
Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
Toxicita pre reprodukciu:
Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.

[bookmark: bookmark65]Akútna orálna toxicita:
	[bookmark: _Hlk19184373]Nebezpečné látky 
Č. CAS
	Hodnota 
typ
	Hodnota
	Vzdialenosť
aplikácie
	Expozičný čas
.
	Druhy
	Metóda

	Diisokyanát
	LD50
	>10,000 mg/kg
	orálne
	
	potkan
	OECD Guidehne 401 (Acute

	Methylendifenyl, izomér 
a homológy
9016-87-9
	
	
	
	
	
	Oral Toxicity)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Alkány v C14-17,
chloro-
85535-85-9
	LD50
	> 4,000 mg/kg
	orálne
	
	potkan
	

	Phosphorous oxychloride. reaction products with 
propvlene oxide
1244733-77-4
	LD50
	632 mg/kg
	orálne
	
	potkan
	



[bookmark: bookmark66]Inhalačná toxicita:


	Nebezpečné látky č. CAS
	Hodnota
typ
	Hodnota
	Vzdialenosť
aplikácie
	Čas
expozície
.
	Druhy
	Metóda

	Propán
74-98-6
	LC50
	619 mg/l
	
	4 h
	myš
	

	Phosphorous oxychloride.
	LC50
	> 7 mg/l
	
	
	potkan
	OECD Guideline 403 (Acute

	reaction products with 
propvlene oxide 
1244733-77-4
Dimetyléter
115-10-6
	LC50
	164000 ppm
	
	4 h
	potkan
	Inhalation Toxicity)

	Bután, n- (< 0.1 % 
butadién)
106-97-8
	LC50
	658 mg/l
	
	4 h
	potkan
	



[bookmark: bookmark67]Akútna dermálna toxicita:


	Nebezpečné látky 
Č. CAS
	Hodnota
typ
	Hodnota
	Vzdialenosť
aplikácie
	Čas
expozície
.
	Druhy
	Metóda

	Metyléndifenyldiizokyanát, izoméry 
a homológy 
9016-87-9
	LD50
	>9,400 mg/kg
	dermal
	
	potkan
	OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

	Phosphorous oxychloride. reaction products with 
propvlene oxide 
1244733-77-4
	LD50
	>2,000 mg/kg
	dermal
	
	potkan
	OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)



[bookmark: bookmark68]Poleptanie pokožky/podráždenie pokožky:


	Nebezpečné látky 
Č. CAS
	Výsledky
	Čas
expozície
.
	Druhy
	Metóda

	Alkány v Cl4-17,
chloro-
85535-85-9
	mierne dráždivé
	
	králiky
	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)




[bookmark: bookmark69]Mutagenita v zárodočných bunkách:


	Nebezpečné látky 
Č. CAS
	Výsledky
	Typ štúdie /
Spôsob
podania
	Metabolická aktivácia / 
Čas 
expozície
	Druhy
	Metóda

	Propán
74-98-6
	negatívny
	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)
	s alebo bez
	
	OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation 
Assay)

	
	negatívny
	Test in vitro 
chromozomálnej aberácie u cicavca
	s alebo bez
	
	OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)

	Propán
74-98-6
	negatívny
	
	
	Drosophila
melanogaster
	

	Dimetyléter
115-10-6
	negatívny
	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)
	s alebo bez
	
	

	Bután, n- (< 0,1 % 
butadién)
106-97-8
	negatívny
	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)
	s alebo bez
	
	OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation 
Assay)

	
	negatívny
	Test in vitro chromozomálnej aberácie u cicavca
	s alebo bez
	
	OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)

	Bután, n- (< 0,1 %
 butadién)
106-97-8
	negatívny
	
	
	Drosophila
melanogaster
	

	Izobután
75-28-5
	negatívny
	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)
	s alebo bez
	
	OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation
Assay)

	
	negatívny 
	Test in vitro chromozomálnej aberácie u cicavca
	s alebo bez
	
	OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)

	Izobután
75-28-5
	negatívny
	
	
	Drosophila
melanogaster
	




[bookmark: bookmark70]Toxicita opakovanej dávky


	Nebezpečné látky 
Č. CAS
	Výsledky
	Vzdialenosť
aplikácie
.
	Expozičný čas
 Frekvencia starostlivosti
	Druhy
	Metóda

	Metyléndifenyldiizokyanát, izoméry 
a homológy 
9016-87-9
	NOAEL = 0,2
mg/m3
	Vdýchnutie: aerosól
	2 y6 h per d, 5 d per 
week
	potkan
	OECD Guideline 453 
(Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

	Propán
74-98-6
	
	Vdychovanie
plyn
	28 d
	potkan
	OECD Guideline 422 
(Combined Repeated Dose Toxicity’ Study with the Reproduction / Developmental Toxicitv Screening Test)

	Dimetyléter
115-10-6
	NOAEL => 10000
ppm
	Vdychovanie
	4 week6 hours/dav, 5 5 days/week
	potkan
	

	Bután, n- (< 0.1 % 
butadién)
106-97-8
	
	Vdychovanie
plyn
	28 d
	potkan
	OECD Guideline 422 
(Combined Repeated Dose Toxicity’ Study with the Reproduction / Developmental Toxicity’ Screening Test)

	Izobután
75-28-5
	
	Vdychovanie
plyn
	28 d
	potkan
	OECD Guideline 422 
(Combined Repeated Dose Toxicity’ Study with the Reproduction / Developmental Toxicity’ Screening Test)


[bookmark: bookmark71]

12. Ekologické informácie
[bookmark: bookmark72]Všeobecné informácie:
Klasifikácia zmesi je založená na dostupných informáciách o riziku, ako je definované v klasifikačných kritériách 
zmesi pre každé nebezpečenstvo v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008. Relevantné zdravotné/ekologické informácie o 
látkach uvedené v oddiele 3 sú uvedené v nasledujúcich riadkoch.
Zabráňte odtoku do odpadovej vody do pôdy alebo vody.
[bookmark: bookmark73]Ekotoxicita
Akútna toxicita pre bezstavovce:	EC50 > 100 mg produktu/l.
[bookmark: bookmark74]Toxicita vodných rastlín/rias:
EC50> 100 mg produktu/l.
Toxicita pre riasy podľa testovacej metódy OECD 201.
12.1. [bookmark: bookmark75]Toxicita
[bookmark: bookmark76]Ekotoxicita:
Môže byť dlhodobo škodlivý pre vodné organizmy.
	Nebezpečné látky
Č. CAS
	Hodnota
typ
	Hodnota
	Množstvo
štúdií
toxikologických
.
	Čas
expozície
.
	Druhy
	Metóda

	Metyléndifenyldiizokyanát, izoméry 
a homológy 
9016-87-9
	LC50
	> 1,000 mg/l
	Fish
	96 h
	Danio rerio
	OECD Guideline 
203 (Fish, Acute Toxicity Test)

	Alkány v C14-17, chloro- 
85535-85-9
	NOEC
	>1,6 mg/l
	Fish
	20 dní
	Oryzias latipes
	OECD 210 (fish early lite stage toxicity test)

	
	LC50
	> 5,000 mg/l
	Fish
	96 h
	Albumus alburnus
	OECD Guideline 
203 (Fish, Acute Toxicity Test)

	Alkány v C14-17, chloro- 
85535-85-9
	EC50
	0,0059 mg/l
	Dafnie
	48 h
	Daphnia magna
	OECD Guideline
 202 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation
Test)

	Alkány v 04-17, chloro- 
85535-85-9
	ErC50
NOEC
	> 3,2 mg/l
0,1 mg/l
	Algae
Algae
	72 h
72 h
	
	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

	Alkány v 04-17, chloro- 
85535-85-9
	    CE50
	> 2,000 mg/l
	Baktérie
	3h
	
	OECD Guideline 209 (Activated Sludge. Respiration Inhibition Test)

	Alkány v 04-17, chloro- 
85535-85-9
	NOEC
	0,01 mg/l
	chronic
Daphniaa
	21 dní
	Daphnia magna
	OECD 211 
(Daphnia magna 
Reproduction Test)

	Phosphorous oxychlonde,
reaction products with 
propylene oxide
1244733-77-4
	LC50
	56,2 mg/l
	Fish
	96 h
	Brachydanio reno (new name: Danio rerio)
	iný sprievodca




	Phosphorous oxychloride.
	EC50
	131 mg/1
	Daphnia
	48 h
	Daphnia magna
	nešpecifikované

	reaction products with
	
	
	
	
	
	

	propylene oxide
	
	
	
	
	
	

	1244733-77-4
	
	
	
	
	
	

	Phosphorous oxychloride.
	EC50
	82 mg/l
	Algae
	72 h
	Pseudokirchnerella subcapitata
	OECD Guideline

	reaction products with
	
	
	
	
	
	201 (Alga, Growth

	propylene oxide
	
	
	
	
	
	Inhibition Test)

	1244733-77-4
	NOEC
	13 mg/l
	Algae
	72 h
	Pseudokirchnerella subcapitata
	OECD Guideline 201 (Alga, Growth

	
	
	
	
	
	
	Inhibition Test)

	Phosphorous oxychloride.
	CE50
	784 mg/l
	Baktérie
	3h
	activated sludge
	ISO 8192 (Test for

	reaction products with
	
	
	
	
	
	Inhibition of

	propvylene oxide
	
	
	
	
	
	Oxygen

	1244733-77-4
	
	
	
	
	
	Consumption by Activated Sludge)

	Phosphorous oxychloride.
	NOEC
	32 mg/l
	chronic
	21 dní
	Daphnia magna
	OECD Guideline

	reaction products with
	
	
	Dafnie
	
	
	202 (Daphnia sp.

	propylene oxide
	
	
	
	
	
	Chrome

	1244733-77-4
	
	
	
	
	
	Immobilisation

	
	
	
	
	
	
	Test)

	Dimetyléter
	LC50
	> 4,000 mg/l
	Fish
	96 h
	Poecilia reticulata
	OECD Gurdeline

	115-10-6
	
	
	
	
	
	203 (Fish, Acute

	
	
	
	
	
	
	Toxicity Test)

	Dimetyléter
	EC50
	> 4,000 mg/l
	Dafnie
	48 h
	Daphnia magna
	OECD Guideline

	115-10-6
	
	
	
	
	
	202 (Daphnia sp.

	
	
	
	
	
	
	Acute

	
	
	
	
	
	
	Immobilisation

	
	
	
	
	
	
	Test)

	Dimetyléter
	EC50
	> 1,000 mg/l
	Algae
	
	
	OECD Guideline

	115-10-6
	
	
	
	
	
	201 (Alga, Growth

	
	
	
	
	
	
	Inhibition Test)

	Dimetyléter
	EC10
	> 1,600 mg/l
	Baktérie
	30 minút
	
	

	115-10-6
	
	
	
	
	
	

	Bután, n- (<0,1% butadién)
	LC50
	27,98 mg/l
	Fish
	96 h
	
	

	106-97-8
	
	
	
	
	
	

	Bután, n- (<0,1% butadién)
	EC50
	14,22 mg/l
	Dafnie
	48 h
	
	

	106-97-8
	
	
	
	
	
	

	Bután, n- (<0,1% butadién)
	EC50
	7,71 mg/l
	Algae
	96 h
	
	

	106-97-8
	
	
	
	96 h
	
	

	
	
	7,71 mg/l
	Algae
	
	
	

	Izobután
75-28-5

	EC50
	
	
	
	
	



12.2. [bookmark: bookmark77]Perzistencia a degradovateľnosť
	Nebezpečné látky
Č. CAS
	Výsledky
	Vzdialenosť
aplikácie
	Rozložiteľnosť
	Metóda

	Alkány v C14-17, chloro- 
85535-85-9
	
	aeróbny
	90 %
	OECD Guideline 302 B (Inherent biodegradabilitv: Zahn- WellensÆMPATest)

	Phosphorous oxychloride, 
reaction products with 
propylene oxide 
1244733-77-4
	Nie	ľahko
biologicky rozložiteľný
	aeróbny
	14%
	OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradabihty Manometric
Respirometry Test)

	Dimetyléter 115-10-6
	za podmienok 
testu,	žiadna	pozorovateľná
biologická rozložiteľnosť
	aeróbny
	5 %
	EU Method C.4-A (Détermination 
of the "Ready" BiodegradabilityDissolved
Organic Carbon (DOC) Die-Away 
Test)



12.3- Bioakumulačný potenciál/12.4. Mobilita v pôde
	
	Nebezpečné látky
Č. CAS
	LogKow
	Biokoncentračný faktor
(BCE)
	Čas
expozície
	Druhy
	Teplota
	Metóda

	Alkány v C14-17, chloro- 85535-85-9
Phosphorous oxychloride. reaction products with
propylene oxide
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride. reaction products with
propylene oxide
1244733-77-4
	2,68
	1,09-349
0,8-< 14
	35 dní
42 dní
	Oncorhynchus
mykiss
Cypnnus carpio
	30 °C
	OECD Guideline 305 (Bioconcentration Flow- through Fish Test) OECD Guideline 305 C (Bioaccumulation: Test for 
the Degree of Bioconcentration in Fish) EU Method A.8 (Partition Coefficient)

	Dimetyléter
115-10-6
	0,1
	
	
	
	
	

	Izobután
75-28-5
	2,88
	
	
	
	20 °C
	OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n- octanol / water), Shake Flask Method)


[bookmark: bookmark78]12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
	Nebezpečné látky
Č. CAS
	PBT/vPvB

	Metyléndifenyl diizokyanát, izoméry
a homológy
9016-87-9
	Nespĺňa trvalé kritériá. Bioakumulatívny a toxický (PBT). Veľmi perzistentný a
Veľmi bioakumulatívny (vPvB).

	Propán
74-98-6
	Nespĺňa kritériá: Trvalý. Bioakumulatívny a toxický (PBT). Veľmi perzistentný a
Veľmi bioakumulatívny (vPvB).

	Phosphorous oxychloride. reaction products 
with propylene oxide
1244733-77-4
	Nespĺňa trvalé kritériá. Bioakumulatívny a toxický (PBT). Veľmi perzistentný a
Veľmi bioakumulatívny (vPvB).

	Dimetyléter
115-10-6
	Nespĺňa kritériá: Trvalý. Bioakumulatívny a toxický (PBT). Veľmi perzistentný a
Veľmi bioakumulatívny (vPvB).

	Bután, n- (<0,1% butadién)
106-97-8
	Nespĺňa trvalé kritériá. Bioakumulatívny a toxický (PBT). Veľmi perzistentný a
Veľmi bioakumulatívny (vPvB).

	Izobután
75-28-5
	Nespĺňa trvalé kritériá. Bioakumulatívny a toxický (PBT). Veľmi perzistentný a
Veľmi bioakumulatívny (vPvB).



12.6. [bookmark: bookmark79]Iné nepriaznivé účinky
Žiadne údaje k dispozícii.
13. [bookmark: bookmark80]Informácie o likvidácii
13.1. [bookmark: bookmark81]Metódy spracovania odpadu
Evakuácia produktu:
Likvidujte odpad a zvyšky v súlade s podmienkami stanovenými miestnymi úradmi
Likvidácia nevyčistených obalov:
Recyklovať je možné iba starostlivo vyčistené obaly.
Kód odpadu
160504 Plyn v nádobe pod tlakom (vrátane halónu) obsahujúci nebezpečné látky
14. [bookmark: bookmark82]Informácie o preprave
Číslo OSN14.1

[bookmark: bookmark83]ADR	1950
[bookmark: bookmark84]RID	1950
[bookmark: bookmark85]ADN	1950
[bookmark: bookmark86]IMDG	1950
[bookmark: bookmark87]IATA	1950
14.2.	Správne expedičné označenie OSN
[bookmark: bookmark88]ADR	AEROSÓLY
[bookmark: bookmark89]RID	AEROSÓLY
[bookmark: bookmark90]ADN	AEROSÓLY
[bookmark: bookmark91]IMDG	AEROSÓLY
[bookmark: bookmark92]IATA	  Aerosóly, horľavé
14.3. Trieda(y) nebezpečnosti pre dopravu
[bookmark: bookmark93]ADR	2.1
[bookmark: bookmark94]RID	2.1
[bookmark: bookmark95]ADN	2.1
[bookmark: bookmark96]IMDG	2.1
[bookmark: bookmark97]IATA	2.1
Revízia: 24.03.2016 Dátum tlače:
Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) č. 1907/2006 - ISO 11014-1
	14.4.
	Obalová skupina
ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

	14.5.
	Nebezpečnosť pre životné prostredie

	
	ADR
	Neuplatňuje sa

	
	RID
	Neuplatňuje sa

	
	ADN
	Neuplatňuje sa

	
	IMDG
	Neuplatňuje sa

	
	IATA
	Neuplatňuje sa

	14.6.
	Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľa

	
	ADR
	Neuplatňuje sa
Kód tunela: (D)

	
	RID
	Neuplatňuje sa

	
	ADN
	Neuplatňuje sa

	
	IMDG
	Neuplatňuje sa

	
	IATA
	Neuplatňuje sa

	14.7.
	Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II dohovoru MARPOL a Kódexu IBC

	
	Neuplatňuje sa
	

	15. Regulačné informácie



15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
Obsah VOC 			19,2 %
(VOCV 814.018 Ord. z COV)
15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.
Národné predpisy/pokyny (Francúzsko):
Všeobecné informácie:
Nebezpečné prípravky:
Ochrana pracovníkov:
Nevyčerpávajúci zoznam legislatívnych a administratívnych textov vzťahujúcich sa na
výrobok:
Nebezpečné prípravky:
Zákonník práce (články L4411-1 až 6, R4411, R4412, R4722-10 až 12 a 26, R4724-8 až
13), ktoré sa týkajú vyhlásenia, klasifikácie, balenia a označovania látok.
Hygiena a bezpečnosť pri práci:
Zákonník práce: Články R 4141-1 až 16 týkajúce sa technických pripomienok
opatrení na vetranie a hygienu pracovísk. Články R4141-1-3-4-11-13-16 a R4643-1 (bezpečnostné školenie). Výrobky R 4323-104-105 (nádoby, vane, nádrže).
Choroby z povolania:
Zákonník sociálneho zabezpečenia (články L461-1 až 461-8).
Tabuľky chorôb z povolania stanovené v článku R461.3 uverejnené v 
NRS ED 486 po dohode s Ministerstvom práce a solidarity.


[bookmark: _GoBack]Č. tabuľky chorôb z povolania: 		34
62
65
66
84
Číslo karty INRS:		129
Ochrana životného prostredia:	Ochrana životného prostredia:
Odpady: Zákony 92-646 a 95-101 (o zneškodňovaní odpadov a 
zhodnocovanie materiálov), vyhláška 2007-1467 2007-10-12, vyhláška 2002-540 (o klasifikácii nebezpečného odpadu).


16 Iné informácie
Označenie výrobku je uvedené v odseku 2. Úplné znenie všetkých skratiek označených kódmi 
v karte bezpečnostných údajov:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H280 Tlaková nádoba; môže pri pôsobení tepla prasknúť.
H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi pokožku.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H334 Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergické alebo astmatické príznaky alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže podráždiť dýchacie cesty.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H400 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Doplňujúce informácie:
Tieto informácie sú založené na našich súčasných znalostiach a týkajú sa výrobku pri jeho dodaní. Cieľom je
popísať naše výrobky z hľadiska bezpečnosti a nezaručovať ich vlastnosti
Prvky označovania (DPD):
[image: ]Xn - ŠkodlivýF+- Mimoriadne horľavý

R-vety:
R12 Mimoriadne horľavý plyn
R20/22 Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.
R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.
R40 Podozrenie na karcinogénne účinky - nedostatočné dôkazy.
R42/43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.
R48/20 Škodlivý: nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím. 
R53 Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
R64 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.





S-vety:
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.
S23 Nevdychujte pary.
S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
S29/56 Nevyprázdňujte do kanalizácie, tento materiál a jeho obal zlikvidujte v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu
S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo zmesi).
S46 V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S51 používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
Doplňujúce údaje:
Obsahuje izokyanáty. Pozri informácie poskytnuté výrobcom.
Nádoba pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 °C. Neprepichujte 
a nespaľujte, ani po použití. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Držte ďalej od 
akékoľvek zdroja vznietenie - Nefajčite. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Obsahuje:
Metyléndifenyldiizokyanát, izoméry a homológy 
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide
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