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INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

EN 420

EN 388 

               OCHRANNÉ  RUKAVICE  PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM                   TYP: 135411, 135412, 135410 
NÁZOV: BUNTING

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Popis:

rukavice sú vyrobené z bieleho a čierneho bezošvového nylonového úpletu. Dlaň a prsty povrstvené jemnou vrstvou bieleho, alebo čierneho polyuretánu. Pružný úplet na zápästí. Sú dodávané vo veľkostiach S, M, L, XL, XXL.

Použitie:

Manipulácia s materiálmi za sucha, nie hrubé montážne práce, manipulačné práce s požiadavkami na vysokú úroveň citlivosti. Použitie v širokom segmente priemyslu aj tam kde je riziko porezania ostrím. Poskytujú ochranu pred mechanickými rizikami. A sú v súlade s normou EN 388:1994, EN 420:1994.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:

Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti:
trieda 5 
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piktogram                    identifikácia                         značka                piktogram: mechanické  

informácia                      výrobcu                               zhody                  
    nebezpečenstvá                                                  

4131 - Stupne ochrany
Stupeň ochrany proti oderu: 
                  4                     Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:
3
Stupeň ochrany proti prerezaniu čepeľou:
1                     Stupeň ochrany proti prepichnutiu:
1
135412   BUNTING  typ a názov rukavice
                              EN388:1994
číslo normy a rok vydania

XL“
veľkostné číslo rukavice
                              III. Q  2006
dátum výroby(štvrťrok  rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc

Rukavice pred použitím vždy skontrolujte. Poškodené rukavice nepoužívajte a nahraďte ich novými.

Rukavice chránime pred vysýchaním a pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Znečistené rukavice mechanicky očistite, ak je to možné. Rukavice sa neodporúča prať ani chemicky čistiť. Poškodené alebo silne znečistené rukavice vyraďte z používania a znehodnoťte.

Upozornenia

Rukavice sa nesmú používať,  keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivelých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte. Uvedené skutočnosti môžu užívateľovi prispieť k racionálnemu použitiu tohto typu pracovných rukavíc. Vzhľadom k tomu že použité testy nemôžu simulovať konkrétne podmienky použitia rukavíc je na zodpovednosti každého užívateľa, aby posúdil vhodnosť použitia tohto typu rukavíc.

Preprava a skladovanie:

Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou: preskúšal CTC – Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie, Parc Scientifique Tony Garnier – 4Rue Hermann Frenkel 69367 LYON CEDEX 07
Autorizovaná osoba č.:0075,

Splnomocnenec pre SR: PROTECT Bratislava, s.r.o., Rybničná 40/A,  831 07 Bratislava






