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MONTÉRÁČEK

ODDIEL 1: Identifikácie zmesi a společnosti/podniku
1.1
Identifikátor produktu:
          Název:                     MONTÉRÁČEK
Prací prostriedok na báze mazľavého mydla, s obsahom     etoxylovaného alkoholu, rozpúšťadla, sody a prídavných látok.      
          Identifikačné číslo:   neuvádza sa
          Registrační číslo:     neuvádza sa
          UFI:                         2C00-U08W-Q00W-F9RE      /monteráček 500g

                                           KAE0-80GU-Y00M-CUR5    /monteráček 10kg
1.2  Relevantné identifikované použitia zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Identifikované použitia zmesi : prací prostriedok na mastné nečistoty.
          Neodporúčané použitia: ďalšie použitia, ktoré nie sú uvedené
1.3
Údaje o dodavateľovi karty bezpečnostných údajov:
         Identifikácia výrobcu a dodávateľa: Dubrava-Slovensko, spol.s.r.o.
         Miesto podnikania alebo sídlo: Červenej armády 747 , Budmerice 900 86

         Identifikačné číslo: 357 184 04    Tel./fax: 00421 336 448 593;  dubrava@nextra.sk

         Kontakt osoby zodpovednej za KBÚ: 00421 336 448 593 dubrava@nextra.sk

Výrobca: 

Důbrava chemické výrobní družstvo

          Hřbitovní 97

         766 33 Valašské Klobouky  Česká republika
Identifikační číslo /IČO:00030279
Telefon: + 420 577 320 641-3     fax. + 420 577 320 579

 1.4. Núdzové telefónne číslo: 00421/02/547 741 66, fax: 00421/02/547 746 05 Národné 
        toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko  

        Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikologie, Limbova 5, 833 05 Bratislava
ODDIEL 2: Identifikácie  nebezpečnosti
2.1    Klasifikace  zmesi podľa Nariadenia EP a Rady/ES/ č.1272/2008:  
          Vážne podráždenie očí 2 ( Eye Dam. 2 )   H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
          Dráždivosť kože  (Skin Irrit. 2 )                 H315 Dráždi kožu.
          Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na zdravie človeka pri používaní zmesi

          Pri priamom kontakte môže vážne podráždiť oči.
          Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie pri používaní zmesi:
Zmes je závadnou látkou pre vodné prostredie, zmenou pH vody môže vyvolať nepriaznivé účinky na vodné organizmy. Zabráňte vniknutiu zmesi do podzemných vôd, kanalizácie a pôdy.
2.2 Prvky označenia: 

Názov zmesi: Montéráček
           Výstražní piktogram:  GHS07+signálne slovo Pozor       
          [image: image1.png]


                                

         Štandardné vety o nebezpečnosti:
            H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
            H315 Dráždi kožu.
            Bezpečnostné upozornenie:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare .
Prvá pomoc:

              P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody
            P305+P351 +PP338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte
vodou.   Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte  vo vyplachovaní.. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrvává:Vyhľadajte lekársku pomoc. 
Pokyny na zneškodnenie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zbernom mieste nebezpečného odpadu. Prázdny vyčistený obal odložiť do triedeného odpadu.
Údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č.648/2004 o detergentoch uvedené na obale: 
            Obsahuje: viac ako 30 %  mydla, 5 -15% neiónových povrchovo aktívnych látok

            Ďalšie informácie uvedené na obale výrobku:
            UFI:                       2C00-U08W-Q00W-F9RE      /monteráček 500g

                                           KAE0-80GU-Y00M-CUR5    /monteráček 10kg

2.3  Iná nebezpečnosť: Podľa údajov dodávateľov zložiek zmesi neobsahuje zmes žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT a v PvB podľa prílohy XIII Nariadenia 1907/2006. Zmes neobsahuje látky uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH /SVHC/. Zmes neobsahuje látky vyvolávajúce narušenie endokrinnej činnosti.
2.4   Možné nesprávne použitie zmesi: Nevystavujte sa účinkom zmesi.
ODDieL 3:  Zloženie/informácie o zložkách

3.2
Zmes obsahuje tieto nebezpečné látky:
	Názov látky
	Obsh (%)
	Číslo CAS Číslo ES

Indexové č.
	Registračné č.
	Klasifikace

	
	
	
	
	Koncetračný limity
	Klasifikacia1272/2008

	Uhličitan sodný


	<. 25
	497-19-8

207-838-8

011-005-00-2
	01-2119485498-19-xxxx
	
	Eye Irrit.2
	H319

	Alkoholy, C12-15-rozvetvené a lineární, etoxylované (>= 2.5 EO)
	< 10
	106232-83-1
932-186-2
	polymer
	
	Eye Irrit.2
Aquatic Acute1 Aquatic Chronic 3
	H319
H400

H412

	Ethanol
	<. 5
	64-17-5

200-578-6

603-002-00-5
	01-2119457610-43-xxxx
	Eye Irrit. 2; H319: 

C ≥50 %
	Flam.Liq.2
Eye Irrit.2
	H225
H319

	Hydroxid 

draselný


	< 1
	1310-58-3

215-181-3

019-002-00-8
	01-2119487136-33-xxxx
	Eye Irrit. 2; H319: 
0,5 % ≤ C < 2 %
Skin Corr. 1B; H314: 

2 % ≤ C< 5 %
Skin Corr. 1A; H314: 
C ≥ 5 %
Skin Irrit. 2; H315: 
0,5 % ≤ C < 2 %
	Acute Tox. 
Met. Corr. 1
Skin Corr. 1A

	H302  H290
H314




Úplné znění H-viet je uvedené v oddíeli 16
ODDieL 4:   Opatrenia prvej pomoci
4.1.   Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné pokyny: Pri výskyte príznakov alebo ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte text etikety alebo túto kartu bezpečnostných údajov.
Pri nadýchaní: Postihnutého vyniesť na čerstvý vzduch, zachovať pokoj a kľud. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadať lekára alebo volať Národné toxikologické informačné centrum..
Pri styku s kožou: Znečistený odev vyzlečte, pokožku umyť mydlom a vodou a ošetriť regeneračným krémom
Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní a vyhľadajte lekára..
Pri požití: Vypláchnuť ústa prúdom tečúcej vody, nevyvolávať zvracanie, okamžite vyhľadať lekára alebo volať Národné toxikologické informačné centrum.
4.2   Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Dráždí kožu, Spôsobuje  vážne podráždenie očí.
4.3   Údaj o akéjkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: Symptomatické ošetrenie. 
ODDieL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1     Hasiace prostriedky:
          Hasiace prostriedky vhodné: -prizpôsobit okolním podmienkám

                                                         -pěna, prášek,CO2,vodní mlha

    Hasiace prostriedky nevhodné z bezpečnostního hľadiska: nie sú známe
5.2

Osobité ohrozenie vyplývajúce z látky alebo změsi: Při horení vznikajú produkty horenia a nebezpečné plyny, biely dym, CO, CO2
5.3 
   Rady pre požiarníkov: Používajte samostatný dýchací prístroj a kompletný ochranný 
          odev
ODDieL 6: Opatrenia pri  náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy: Vyvarujte sa priamému kontaktu s očami, pokožkou  a vdychovaniu. 
6.2
Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: zabrániť úniku do kanalizácie, podzemných a povrchových vôd, do pôdy.
6.3
Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie : V prípade úniku lokalizovať, a pokiaľ je to možné, produkt odčerpať alebo mechanicky odstrániť, stiahnuť z povrchu vôd. Zvyšky alebo menšie množstvo nechať vsiaknuť do vhodného sorbentu (kremelina, piesok) a umiestniť do vhodných označených nádob a odovzdať na recykláciu / likvidáciu v súlade s platnými predpismi.
6.4.   Odkaz na iné oddiely:
         Odkaz na oddiely 1,7,8 a 13
ODDiel 7:  zaobchádzanie a skladovanie
7.1   Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Zamedziť styku s pokožkou a očami. Používať vhodné OOPP. Používať iba v dobre odvetraných priestoroch so zaisteným prívodom čerstvého vzduchu. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Po skončení práce si umyte ruky. Nevdychujte výpary. Dbať zákonných predpisov o ochrane a bezpečnosti práce. 
7.2
Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility:           
          v suchých priestoroch, chránených pred poveternostnými vplyvmi, mrazom a priamym slnečným žiarením, pri teplotách 5°C až 25°C, oddelene od potravín a nápojov v dobre uzatvorených obaloch.

7.3.    Špecifické konečné použitie:
 Používa sa na pranie silne znečistenej bielizne, najmä tuky a oleja, môže sa použiť aj na umývanie a čistenie silne znečistených tvrdých povrchov.
ODDiel 8:   Kontroly expozíce/osobná ochrana 
8.1 
Kontrolné parametre:     
	Nariadenie vlády 361/2007Sb., v platnom znení - najvyšší prípustný expozičný limit = PEL; najvyššia prípustná koncentrácia v pracovnom ovzduší = NPK-P.

	Chemická látka
	 CAS
	PEL (mg/m3)
	NPK-P (mg/m3)

	Hydroxid sodný, pozn. I
	1310-73-2
	1
	2

	Hydroxid draselný, pozn. I
	1310-58-3
	1
	2

	Uhličitan sodný, pozn. I, V
	497-19-8
	5
	10

	Ethanol
	64-17-5
	1000
	3000

	Pozn. I: dráždí sliznice (oči, dýchacie cesty) resp. kožu.

Pozn. V: vdychovatelná frakcia aerosolu

	Látky, pre ktoré sú stanovené koncentračné limity v pracovnom prostredí podla evropskej smernice č. 2000/39/ES v platnom znení

	Chemický název
	Číslo CAS
	8 h (mg/m3)
	krátkodobě (mg/m3)

	-
	
	
	


         Iné údaje o limitných hodnotách 

         Uhličitan sodný
         Pracovný expozičný limit (OEL), 8 h TWA: 10 mg/m3 (celkový prach)

          DNEL (odvodená úroveň, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým účinkom)

          Dlhodobá alebo opakovaná expozícia: pracovník, lokálny efekt, inhalačne = 10 mg/m3

          Krátkodobá expozícia: bežná populácia, lokálny efekt, inhalačne = 10 mg/m3      

          Ethanol /DNEL

          Dermálna dlhodobá zamestnanec: 343mg/kg/deň

                                               Užívateľ: 206mg/kg/deň

           Inhalačný akútny zamestnanec: 1900mg/m3 dlhodobá 950mg/m3

                                        Užívateľ 950mg/m3 114mg/m3

           Orálny dlhodobý užívateľ 87mg/kg/deň
          Ethanol/PNEC
          Voda sladká 0,96 mg/mol

           Morská voda 0,79 mg/l

           Voda/náhodná expozícia/ 2,75mg/l

           Sediment 3,6 mg/kg

           Pôda 0,63 mg/kg

           ČOV 580mg/l

           Sekundárna otrava 0,72 g/kg potravy

          Obmedzovanie expozície: Zaistite dostatočné vetranie pracoviska.
8.2.    Kontroly expozície:
Bežné hygienické opatrenia - pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Po manipulacii s materiálom si dôkladne umyte ruky.

  Prípadne ošetrite pokožku vhodným reparačním krémeom.
         a) Ochrana dýchacích orgánov: Pri bežnom použití výrobku nie je potrebná.
            Nevdychujte výpary, zaistite primerané vetranie.


b) Ochrana rúk: Gumové rukavice.


c) Ochrana očí: Uzavreté ochranné okuliare.


d) Ochrana pokožky: Vhodný ochranný odev.
8.3.    Kontroly enviromentálnej expozície:
Zamedzte úniku prípravku do podzemných, povrchových vôd a kanalizácie. Odpadové vody po praní vypúšťajte iba do kanalizácie zakončenej čističkou odpadových vôd.
ODDÍL  9:
Fyzikálne a chemické vlastnosti 
9.1.    Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech          
	skupenstvo
	pasta

	Farva
	 hnedá

	Zápach
	po použitých surovinách

	Teplota topenia/tuhnutia
	nestanoveno

	Teplota var alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teplot varu
	Nestanovuje sa

	Horľavosť
	horlavá

	Dolná a horná medza výbušnosti
	Nestanovuje sa

	Teplota vzplanutia
	365°C/ ČSN 64 0149

	Teplota samovznietenia
	375°C/  ČSN 64 0149

	Teplota rozkladu
	Nestanovuje sa

	Hodnota pH (10% roztok vo vode při 20°C)
	do 11

	Kinetická viskozia
	Nestanovuje sa

	rozpustnosť
	vo vode

	Rozdelovacia konštanta
	Nestanovuje sa

	Tlak pár
	Nestanovuje sa

	Hustota/alebo relatíná hustota
	Nestanovuje sa

	Relatívná hustota pár
	Nestanovuje sa

	Vlastnosti časíc
	Nestanovuje sa


9.2.      Iné informacie:

        
Obsah neprchavých látok pri 105 º C:

max. 60 %
ODDiel  10:    Stabilita a reaktivita
10.1.
 Reaktivita: obsahuje uhličitan sodný reaguje s kyselinami za vzniku plynného oxidu uhličitého
10.2.
 Chemická stabilita : Pri dodržaní určeného spôsobuje skladovania a používania nedochádza k rozkladu
10.3.
 Možnosť nebezpečných reakcií : Pri termickom rozklade možný vznik oxidu uhlíka
10.4.  Podmienky, kterým je treba se vyhnúť: Vysoká teplota a teplota pod O°C
10.5.  Nekompatibilné materiály: Materiály nie sú známe
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: Oxidy uhlíku
ODDieL 11:  toxikologické informácie
11.1   Informace o triedach nebezpečnosti vymezených v nariadení(ES)        č.1272/2008:

          Akutní toxicita:   
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. Zmes nie je klasifikovaná ako akútne toxická
       Akútna toxicita 
	
	Typ testu
	Výsledok
	Cesta expozice
	Testovací organismus

	Uhličitan sodný


	LD50
	2800 mg.kg-1
	orálne
	potkan

	
	LC50


	2300 mg/m3


	Inhalačne

	Potkan


	
	LC50
	>2000 mg/kg

	podkožne
	Králík

	Alkoholy, C12-15-rozvetvené a lineárne, etoxylované (>= 2.5 EO)
	LD50
	>2000 mg/kg
	orálne
	potkan

	
	LC50
	Údaje nejsou k dispozici
	inhalačne
	potkan

	
	LC50
	>2000 mg/kg
	podkožne
	králik

	Ethanol
	LC50
	125mg/l
	inhalačne
	potkan

	Hydroxid draselný
	LD50


	333mg/kg bw
388mg/kg bw
	Orálne: Žaludočná sonda
	potkan


Žieravost/dráždivosť kože : Zmes je klasifikována ako dráždivá.
Vážné poškodenie očí/podráždenie očí: Spôsobuje vážné podráždění očí.
Senzibilizacia dýchacích ciest/senzibilizácia kožne:
Zmes nemá klasifikovanú senzibilizaci vdychováním a stykom s kožou.

Mutagenita pre zárodočné bunky: Zmes nemá klasifikovány mutagenní účinky.
Karcinogenita:
Zmes nemá klasifikovány karcinogenné účinky.

Toxicita pre reprodukciu: zmes není klasifikovaná ako toxická pro reprodukci     
Toxicita pre špecifické cílové orgány-jednorázová expozice: zmes neobsahuje látky klasifikované ako toxické pre cielové orgány
                                                              - opakovaná expozicie: zmes neobsahuje látky klasifikované ako toxické pre cielové orgány


  Nebezpečnosť při vdýchnutí:
 zmes neobsahuje látky klasifikované ako toxické pri 
         Vdýchnutí.

Informace o pravdepodobných cestách expozice: Kontakt s kožou, vniknutie do oka.
11.2.  Informácie o inej nebezpečnosti
Vlastnosti endokrinních disruptorov. Zmes neobsahuje  látky vyvolávající narušenie endokrinnej činnosti.
ODDieL 12:  Ekologické informacie:

Na základě dostupných informací není zmes klasifikovaná ako toxická pro vodní organizmy. Prípravok nebol testovaný.
12.1
Toxicita zložiek
         Akutná toxicita / uhličitanu sodného:

         LC50 - ryby (Lepomis macrochirus) 300 mg/l (96h)

         LC50 – obratlovce (Ceriodaphnia sp.) 200 – 227 mg/l (48h)

         EC50 –riasy (algoe, various) 10-100mg/l 

         NOEC-riasy  (algoe, various) 1-10mg/l

         Akutná toxicita/ Alkoholy, C12-15-rozvetvené a lineárne, etoxylované (>= 2.5 EO):
         Toxicita pre ryby: LC50, 96 hod., polostatický test, Brachydanio rerio > 0,1 - 1 mg/l

         Toxicita pre bezobratlé: EC50, 48 hod., statický test, Daphnia magna > 0,1 - 1 mg/l

         Toxicita pre dafnie a j.v.b. chronická toxicita EC10: 0,1-1mg/l

         Toxicita pre riasy: EC50, 72 hod., statický test, Desmodesmus subspicatus >0,1 - 1 mg/l

         Toxicita pre bakterie:EC50 kal aktivovaný :140mg/l

         NOEC: 10mg/kg

         Akutná toxicita /ethanol

         Toxicita pre ryby LC50 /96h: 14,2g/l

         Toxicita pre riasy EC50 /72h: 275mg/l

         Toxicita pre dafnie LC50/ 48h: 5012mg/l

         Akutná toxicita /Hydroxid draselný

         Akutná toxicita pro ryby Poecilia reticulata: 165mg/l, LC50/24h

Akutná toxicita pro bezobratlé Dreissena polymorpha <1mg/l ECO/2D       >10MG/L,ec100/2D     
12.2
Persistencia a rozložiteľnosť: Biologická  rozložitelnosť.
        Zložky:

Uhličitan sodný: je minerálna látka, ktorá neoxiduje alebo nemôže byť biologicky  degradovaná mikroorganizmami. Uhličitan sodný sa rozpadá vo vode. Vo vodnom roztoku sa ióny vyskytujú v chemickej rovnováhe:


HCO3- ↔ CO32- + H+ pKa = 10,33


CO2 + H2O ↔ HCO3- + H+ pKa = 6,35

Alkoholy, C12-15-rozvetvené a lineárne, etoxylované (>= 2.5 EO): Látka ľahko biologicky odbúrateľná.; > 60 %; 28 d; aeróbne; Smernica OECD 301 B pre testovanie vlastné výsledky testov/literárne poznatky pozorovania skupiny.

Táto povrchovo aktívna látka spĺňa kritériá biologickej odbúrateľnosti stanovené v nariadení (ES) č. 648/2004 o detergentoch. Údaje na podporu tohto tvrdenia sú k dispozícii príslušným orgánom členských štátov a budú im sprístupnené na ich žiadosť   alebo na žiadosť výrobcu detergentu.


 
Etanol: Ľahko biologicky rozložiteľný.
12.3
Bioakumulační potenciál: Produkt nemá potenciál k biokumulaci

          Zložky:

Uhličitan sodný: Hodnota biokoncentrace (BCF): netýká se (uhličitan sodný je  anorganická sůl).

Alkoholy, C12-15-rozvětvené a lineární, etoxylované (>= 2.5 EO): Bioakumulace je nepravděpodobná. (Hodnota zadaná v literatuře)

Ethanol: BCF cca 3,2

12.4

Mobilita v pôde: nie je stanovená
          Zložky:

          Uhličitan sodný: Ve vode a pôde je produkt rozpustný a mobilní.
Alkoholy, C12-15-rozvětvené a lineární, etoxylované (>= 2.5 EO): Adsorpce/půda;         Koc: > 5000; QSAR nemobilní Silná adsorpce na dně (Hodnota zadaná v literatuře)

Ethanol: Nestanoveno kvůli nízké hodnotě rozdělovacího koeficientu.
12.5
Výsledky posúdenia PBT a vPvB : Prípravek nemá vlastnosti PBT a vPvB

                                                                    Posúdené na základe obsahu zložiek
12.6  Vlastnosti endokrinných disruptorov:

         zmes neobsahuje látky vyvolávajúce narušenie endokrinnej činnosti.
12.7. Iné nepriaznivé účinky: nie sú  známe
ODDieL 13:  Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1 Metódy spracovania odpadu:
Spôsoby zneškodnenia zmesi: zbytky zmesi odovzdať do zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu
          Spôsoby zneškodnenia kontaminovaného obalu: Nepoužitý výrobok a znečistený obal uložte do označených nádob na zber odpadu a odovzdajte na zneškodnenie oprávnenej osobe na zneškodnenie odpadu (špecializovanej firme), ktorá má oprávnenie na túto činnosť.

         15 01 10 - N - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly týmito látkami znečistené.

         Po vypláchnutí vodou je obal zatriedený ako: 15 01 02 Plastové obaly        
ODDieL 14:
Informacie o doprave: Prípravok nepodliehá mezinárodním dohodám o prepravě  nebezpečných vecí.

14.1

Číslo UN: nevzťahuje sa
14.2   
Správne expdičné označenie OSN: nevzťahuje sa
14.3  
 
Trieda nebezpečnosti pre dopravu: nevzťahuje sa
         
14.4    Obalová skupina: nevzťahuje sa
14.5     Nebezpečnosť pre životné prostredie: nevzťahuje sa
14.6     Osobité bezpečnostné opatrenia pro užívateľe: nevzťahuje sa
14.7     Doprava hromadného nákladu podľa  IMO: nevzťahuje sa
ODDIEL 15:Regulačné informácie
15.1   Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, 
          zdravia a životného prostredia
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  

          Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
           Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/878, ktorým sa mení nariadenie EP a Rady (ES)
          č.1907/2006
15.2 Posúdenie chemickej bezpečnosti

Pre zmes nebolo vykonané posúdenie chemickej bezpečnosti

Uhličitan sodný: Správa o chemickej bezpečnosti bola vypracovaná dodávateľom suroviny. Látka dráždi oči

Etanol : Správa o chemickej bezpečnosti bola vypracovaná dodávateľom suroviny
  ODDÍL 16:  Další informace

	Verze
	Datum
	Změny

	1.0

	Revízia

27.01.2017

	Celková revizia KBÚ podľa Nariadenia(EU) 2015/830 

	2.0
	Revize 8.6.2022
	Celková revizia KBÚ podľa nariadenia EU č. 2020/878


        Použité skratky   

	DNEL
	Derived No Effect Level (odvodená hladina koncentrace látky, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým účinkom)

	PNEC
	Predicted No Effect Concentration (odhad koncentracie látky, pri ktorej
nedochází k nepriaznivým účinkom)

	PEL
	přípustný expoziční limit dlouhodobý (8 hodin)

	NPK-P
	najvyššia prípustná koncentrácia, krátkodobý limit

	CLP
	Nariadenie ES  1272/2008

	REACH
	nariadenie ES 1907/2006

	PBT
	látka perzistentná, bioakumulujúca se a toxická zároveň

	vPvB
	látka vysoko perzistentná a vysoko bioakumulujúca sa

	Eye Irrit. 2 
	Vážné podráždeie očí, kategorie 2

	Aquatic Acute1
	Nebezpečie pre vodné prostredie

	Eye Dam. 1
	Vážné poškodenie očí, kategorie 1

	Skin Irrit. 2
	Dráždivost pre pokožku, kategoria nebezpečnosti 2

	Acute Tox. 4
	Akutná toxicita (orálna, dermálna alebo vdychovaním), kategoria nebezpečnosti 4

	Skin Corr. 1A
	Žieravosť pre kožu, poškodenie očí, kategoria nebezpečnosti 1A

	Skin Corr. 1B
	Žoeravosť pre kožu, poškodenie očí, kategoria nebezpečnosti 1B

	Met. Corr. 1
	Korozivný voči kovom

	Dôležité odkazy na literaturu a zdroje informácii

	Informácie tu uvedené vychádzajú z našich najlepších znalostí a súčasnej legislatívy. Karta bezpečnostných údajov bola ďalej spracovaná na podklade originálu karty bezpečnostných údajov poskytnutého výrobcom.

	Zoznam štandardných viet o nebezpečnosti a upozornení pre bezpečné zaobchádzanie

	H318
	Spôsobuje vážné poškodenie očí.

	H319
	Spôsobuje vážné podráždení očí.

	H411
	Toxický pro vodné organismy, s dlouhodobými účinkami.

	H412
	Škodlivý pro vodné organizmy, s dlouhodobými účinkami

	H302
	Zdraví škodlivý pri požití.

	H290
	Korozivný voči kovom.

	H314
	Spôsobuje těžké poleptání pokožky a poškodenie očí.

	H315
	Dráždi kožu


          Pokyny pre školenie:

           Bežné školenie pre zaobchádzanie s chemickými látkami.

Ďalšie informácie

Karta bezpečnostných údajov obsahuje údaje potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Nemôžu byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti výrobku pre konkrétnu aplikáciu.
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