(SK) Návod na použitie : 

Kombinéza je určená na ochranu  voči  limitovanému množstvu chemických postrekov a chemických a toxických látok. Pre maximalizáciu ochrany je potrebné použiť aj adhezívny lem , ochranné rukavice, ktoré prekryjú monžetu kombinézy, ochrannú masku, ktorá  taktiež prekryje okraje kombinézy. Pod kombinézou sa odporúča nosiť priedušné prádlo.
Obmedzenia použitia :

Kombinéza neochráni pred chemickými látkami, mimo ďalej spomenutých, na ktoré bola testovaná. Po použití kombinézu poskladajte tak, aby používateľ neprišiel do kontaktu s vonkajšou časťou kombinézy. Na zabezpečenie antistatickosti je potrebné požívať aj ostatné doplnky s antistatickými vlastnosťami (rukavice, obuv ...). Pri vyzliekaní overalu dbajte na to aby ste sa nevyskytovali vo výbušnom prostredí, alebo v prostredí, kde el. statický výboj môže spôsobiť škody. Kombinéza nezabezpečuje ochranu v prípade, že je poškodená. 

Návod na skladovanie :

Kombinéza je určená na jediné použitie. Po použití je potrebné kombinézu zahodiť. Skladovať na suchom a chladnom mieste.
Žiadna údržba, čistenie nevráti tejto kombinéze pôvodné vlastnosti.

Testy celej kombinézy :

Typ 5 : Test prieniku jemných pevných častíc : splnené
Skúška tesnosti častice : Ljmn, 82/90=<30% pri  Ls 8/10=< 15%

82/90  pri 91,1%  všetkých hodnôt Ljmn, =<30% pri  8/10,  80% všetkých hodnôt Ls =< 15%

Typ 6 : Test zahmlením, limitované aerosólmi EN ISO 13034 : 2005

Vlastnosti vlákna sú dané  normou : BS14325 : 2004 
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