(SK) Návod na použitie : 

Tento príbalový leták objasňuje použitie rukavíc : Powergab KEV

Tieto rukavice sú vyrobené z hustých vlákien (Kevlar®), ktoré zaručujú najvyššiu ochranu proti porezaniu a pri uchopovaní horúcich predmetov (do 200°C na 15 sekúnd). Vrúbkový latexový povlak na dlani maximalizuje ochranu proti oderu pri vynikajúcich adhéznych vlastnostiach. Rukavice niesú určené na styk a  agresívnymi chemikáliami, nechránia proti biologickým a rádioaktívnym rizikám. 

A) Tieto rukavice sú určené na ochranu rúk proti mechanickým rizikám. Sú vyrobené v súlade s európskou smernicou 89/686/ES a jej doplnkami a sú označené podľa jej požiadaviek. Rukavice spĺňajú aj platné európske normy. Pri ich používaní je nutné zabezpečiť používanie len na určené účely.

Vysvetlenie piktogramov : (hodnoty uvedené na výrobku a zadnej strane balenia)
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Odolnosť voči mech. rizikám :



A – odolnosť voči oderu
hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna) 



B – odolnosť voči porezu
hodnoty : 1(Slabá) až 5 (maximálna)



C – odolnosť voči roztrhnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

          ABCD

          D – odolnosť voči prepichnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

         EN 388


Rukavice boli testované na zhodu podľa certifikátu typu CE spoločnosťou: 

C.T.C. (0075) 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon Cedex 07 – Francúzko

B) Rukavice nikdy nepoužívajte proti chemikáliám. Tiež sa nesmú používať na ochranu proti ozubeným ostriam alebo plameňom. Nesmú sa používať pri riziku zachytenia pohyblivou časťou stroja. Pred použitím rukavice vizuálne skontrolujte vady, nedostatky. Nenoste poškodené, neprimerane znečistené, alebo opotrebované rukavice. 

C) Zložky / nebezpečné zložky. O niektorých materiáloch, obsiahnutých v niektorých typoch rukavíc je známe že spôsobujú u niektorých ľudí alergie, dráždivé alebo alergické reakcie. V takomto prípade okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

D) Pokyny pre starostlivosť :

skladovanie : skladujte mimo priameho slnečného svetla, na chladnom suchom mieste. Držte ďalej od ohňa, zdrojov ozónu.

čistenie :  rukavice je možné prať pri max. 60 st. C. Po opraní výrobca nezaručuje pôvodne hodnoty  ochrany proti jednotlivým rizikám.

E) Likvidácia : použité rukavice môžu byť kontaminované infekčnými, alebo nebezpečnými materiálmi. Likvidujte podľa lokálnych predpisov.

Dovozca : SOGEDESCA , 10 rue Général Plessier BP 2440, 69219 Lyon Cedex 02 , Francúzko

Distribútor pre SR : SLS – Technaco, s.r.o. , Sasinkova 37, 01001 Žilina

Interné karty rukavíc : 90/586; 587; 588; 589; 590

P701204 Powergrab KEV

(SK) Návod na použitie : 

Tento príbalový leták objasňuje použitie rukavíc : Handgrip C150, Powergrab Premium.

Tieto rukavice sú vyrobené z kombinácie bavlneného a polyetylénového vlákna a čiastočne sú máčané v latexe. Kombinované vlákno dáva rukaviciam pevnosť a ochranu v úchope spolu s výborným odvetraním ruky. Latexový poťah má výborné adhézne vlastnosti, dobre chráni proti oderu a je veľmi elastický, čo priaznivo pôsobí na ochranu voči mech. Rizikám. Rukavice nepoužívajte pri kontakte s teplými objektmi (nad 60°C), pri manipulácii s ostrými predmetmi (nízka ochrana), pri riziku prepichnutia ostrým predmetom. Rukavice takisto neposkytujú ochranu pred dlhodobým pôsobením olejov, agresívnymi chemikáliami, biologickým a rádioaktívnym nebezpečenstvom. 

A) Tieto rukavice sú určené na ochranu rúk proti mechanickým rizikám. Sú vyrobené v súlade s európskou smernicou 89/686/ES a jej doplnkami a sú označené podľa jej požiadaviek. Rukavice spĺňajú aj platné európske normy. Pri ich používaní je nutné zabezpečiť používanie len na určené účely.

Vysvetlenie piktogramov : (hodnoty uvedené na výrobku a zadnej strane balenia)
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Odolnosť voči mech. rizikám :



A – odolnosť voči oderu
hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna) 



B – odolnosť voči porezu
hodnoty : 1(Slabá) až 5 (maximálna)



C – odolnosť voči roztrhnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

          ABCD

          D – odolnosť voči prepichnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

         EN 388


Rukavice boli testované na zhodu podľa certifikátu typu CE spoločnosťou: 

C.T.C. (0075) 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon Cedex 07 – Francúzko

B) Rukavice nikdy nepoužívajte proti chemikáliám. Tiež sa nesmú používať na ochranu proti ozubeným ostriam alebo plameňom. Nesmú sa používať pri riziku zachytenia pohyblivou časťou stroja. Pred použitím rukavice vizuálne skontrolujte vady, nedostatky. Nenoste poškodené, neprimerane znečistené, alebo opotrebované rukavice. 

C) Zložky / nebezpečné zložky. O niektorých materiáloch, obsiahnutých v niektorých typoch rukavíc je známe že spôsobujú u niektorých ľudí alergie, dráždivé alebo alergické reakcie. V takomto prípade okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

D) Pokyny pre starostlivosť :

skladovanie : skladujte mimo priameho slnečného svetla, na chladnom suchom mieste. Držte ďalej od ohňa, zdrojov ozónu.

čistenie :  rukavice je možné prať pri max. 60 st. C. Po opraní výrobca nezaručuje pôvodne hodnoty  ochrany proti jednotlivým rizikám.

E) Likvidácia : použité rukavice môžu byť kontaminované infekčnými, alebo nebezpečnými materiálmi. Likvidujte podľa lokálnych predpisov.

Dovozca : SOGEDESCA , 10 rue Général Plessier BP 2440, 69219 Lyon Cedex 02 , Francúzko

Distribútor pre SR : SLS – Technaco, s.r.o. , Sasinkova 37, 01001 Žilina

Interné kódy rukavíc : 90/559; 560; 561; 562

P700816
Hangrip C150




90/553; 554; 555; 556; 557; 558
P701434
Pwergrab Premium

(SK) Návod na použitie : 

Tento príbalový leták objasňuje použitie rukavíc : Handskin Texas, Docker First, Docker Work, Handskin Colorado

Tieto rukavice sú vyrobené zo štiepanej kože s bavlneným plátnom na spakručí. Pevná manžeta zaručuje vysoké pohodlie pri nasadzovaní a snímaní. Rukavice z štiepanej kože majú vysokú odolnosť voči oderu a roztrhnutiu. Nevhodné použitie je vo vlhkom mastnom, alebo agresívnom prostredí(chemikálie).

Rukavice neposkytujú žiadnu ochranu proti kontaktnému teplu, biologickým rizikám, ani rádioaktívnym rizikám.

A) Tieto rukavice sú určené na ochranu rúk proti mechanickým rizikám. Sú vyrobené v súlade s európskou smernicou 89/686/ES a jej doplnkami a sú označené podľa jej požiadaviek. Rukavice spĺňajú aj platné európske normy. Pri ich používaní je nutné zabezpečiť používanie len na určené účely.

Vysvetlenie piktogramov : (hodnoty uvedené na výrobku a zadnej strane balenia)

                 

Odolnosť voči mech. rizikám :



A – odolnosť voči oderu
hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna) 



B – odolnosť voči porezu
hodnoty : 1(Slabá) až 5 (maximálna)



C – odolnosť voči roztrhnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

          ABCD

          D – odolnosť voči prepichnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

         EN 388


Rukavice boli testované na zhodu podľa certifikátu typu CE spoločnosťou: 

C.T.C. (0075) 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon Cedex 07 – Francúzko

B) Rukavice nikdy nepoužívajte proti chemikáliám. Tiež sa nesmú používať na ochranu proti ozubeným ostriam alebo plameňom. Nesmú sa používať pri riziku zachytenia pohyblivou časťou stroja. Pred použitím rukavice vizuálne skontrolujte vady, nedostatky. Nenoste poškodené, neprimerane znečistené, alebo opotrebované rukavice. 

C) Zložky / nebezpečné zložky. O niektorých materiáloch, obsiahnutých v niektorých typoch rukavíc je známe že spôsobujú u niektorých ľudí alergie, dráždivé alebo alergické reakcie. V takomto prípade okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

D) Pokyny pre starostlivosť :

skladovanie : skladujte mimo priameho slnečného svetla, na chladnom suchom mieste. Držte ďalej od ohňa, zdrojov ozónu.

čistenie :  rukavice je možné prať pri max. 60 st. C. Po opraní výrobca nezaručuje pôvodne hodnoty  ochrany proti jednotlivým rizikám.

E) Likvidácia : použité rukavice môžu byť kontaminované infekčnými, alebo nebezpečnými materiálmi. Likvidujte podľa lokálnych predpisov.

Dovozca : SOGEDESCA , 10 rue Général Plessier BP 2440, 69219 Lyon Cedex 02 , Francúzko

Distribútor pre SR : SLS – Technaco, s.r.o. , Sasinkova 37, 01001 Žilina

Interné kódy rukavíc :90/ 502


43822675
Handskin Texas




90/501



43047086
Docker First

90/573; 574; 575; 576

P701349
Handskin Colorado

(SK) Návod na použitie : 

Tento príbalový leták objasňuje použitie rukavíc : Handlite 300N, Hnadlite 303N , Handlite 400N.

Tieto rukavice sú vyrobené z polyetylénového vlákna a čiastočne sú máčané v nitrile. Polyetylénové vlákno dáva rukaviciam presnosť a jemnosť v úchope spolu s dobrým odvetraním ruky. Nitrilový poťah na dlani veľmi dobre chráni proti oderu pri zachovaní citlivosti úchopu. Zároveň má vynikajúce vlastnosti pri kontakte s olejmi. Rukavice nepoužívajte pri kontakte s teplými objektmi (nad 60°C), pri manipulácii s ostrými predmetmi (min. ochrana), pri riziku prepichnutia ostrým predmetom. Rukavice takisto neposkytujú ochranu pred agresívnymi chemikáliami, biologickým a rádioaktívnym nebezpečenstvom. 

Výhodou nitrilu je jeho elasticita, čo zvyšuje odolnosť rukavíc proti roztrhnutiu.

A) Tieto rukavice sú určené na ochranu rúk proti mechanickým rizikám. Sú vyrobené v súlade s európskou smernicou 89/686/ES a jej doplnkami a sú označené podľa jej požiadaviek. Rukavice spĺňajú aj platné európske normy. Pri ich používaní je nutné zabezpečiť používanie len na určené účely.

Vysvetlenie piktogramov : (hodnoty uvedené na výrobku a zadnej strane balenia)

                 

Odolnosť voči mech. rizikám :



A – odolnosť voči oderu
hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna) 



B – odolnosť voči porezu
hodnoty : 1(Slabá) až 5 (maximálna)



C – odolnosť voči roztrhnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

          ABCD

          D – odolnosť voči prepichnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

         EN 388


Rukavice boli testované na zhodu podľa certifikátu typu CE spoločnosťou: 

C.T.C. (0075) 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon Cedex 07 – Francúzko

B) Rukavice nikdy nepoužívajte proti chemikáliám. Tiež sa nesmú používať na ochranu proti ozubeným ostriam alebo plameňom. Nesmú sa používať pri riziku zachytenia pohyblivou časťou stroja. Pred použitím rukavice vizuálne skontrolujte vady, nedostatky. Nenoste poškodené, neprimerane znečistené, alebo opotrebované rukavice. 

C) Zložky / nebezpečné zložky. O niektorých materiáloch, obsiahnutých v niektorých typoch rukavíc je známe že spôsobujú u niektorých ľudí alergie, dráždivé alebo alergické reakcie. V takomto prípade okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

D) Pokyny pre starostlivosť :

skladovanie : skladujte mimo priameho slnečného svetla, na chladnom suchom mieste. Držte ďalej od ohňa, zdrojov ozónu.

čistenie :  rukavice je možné prať pri max. 60 st. C. Po opraní výrobca nezaručuje pôvodne hodnoty  ochrany proti jednotlivým rizikám.

E) Likvidácia : použité rukavice môžu byť kontaminované infekčnými, alebo nebezpečnými materiálmi. Likvidujte podľa lokálnych predpisov.

Dovozca : SOGEDESCA , 10 rue Général Plessier BP 2440, 69219 Lyon Cedex 02 , Francúzko

Distribútor pre SR : SLS – Technaco, s.r.o. , Sasinkova 37, 01001 Žilina

Interné kódy rukavíc :90/ 548; 549; 550; 551; 552 

P701594
Handlite 303N




90/ 568; 569; 570; 571; 572

P701617
Handlite 400N




90/ 607; 608; 609; 610

P701851
Handlite 300N

 (SK) Návod na použitie : 

Tento príbalový leták objasňuje použitie rukavíc:Handweld 15TC, Handweld 15PFDC, Handweld 15THT. Tieto rukavice sú vyrobené zo štiepanej a lícovej kože. Pevná manžeta zaručuje vysoké pohodlie pri nasadzovaní a snímaní. Rukavice z štiepanej kože majú vysokú odolnosť voči oderu a roztrhnutiu. Nevhodné použitie je vo vlhkom mastnom, alebo agresívnom prostredí(chemikálie). Rukavice sú určené pre ochranu pri zváraní pri neprekroční limitov, stanovených normou EN407.

A) Tieto rukavice sú určené na ochranu rúk a predlaktí, najmä proti mechanickým rizikám. Sú vyrobené v súlade s európskou smernicou 89/686/ES a jej doplnkami a sú označené podľa jej požiadaviek. Rukavice spĺňajú aj platné európske normy. Pri ich používaní je nutné zabezpečiť používanie len na určené účely.

Vysvetlenie piktogramov : (hodnoty uvedené na výrobku a zadnej strane balenia)

                 

Odolnosť voči mech. rizikám :



A – odolnosť voči oderu
hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna) 



B – odolnosť voči porezu
hodnoty : 1(Slabá) až 5 (maximálna)



C – odolnosť voči roztrhnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

          ABCD

          D – odolnosť voči prepichnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

         EN 388


 

Odolnosť voči teplu a plameňu: 



 (pre vš. druhy platia hodn. 1(Slabá) až 4 (maximálna)



A – stupeň horľavosti



B – odolnosť voči kontaktnému teplu




C – odolnosť voči konvekčnému teplu

        ABCDEF

D – odolnosť voči sálavému teplu

         EN 407
            E – odolnosť voči malému množstvu tekutého kovu

         

            F – odolnosť voči veľkému množstvu tekutého kovu

 Rukavice boli testované na zhodu podľa certifikátu typu CE spoločnosťou: 

C.T.C. (0075) 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon Cedex 07 – Francúzko

B) Rukavice nikdy nepoužívajte proti chemikáliám. Tiež sa nesmú používať na ochranu proti ozubeným ostriam alebo plameňom. Nesmú sa používať pri riziku zachytenia pohyblivou časťou stroja. Pred použitím rukavice vizuálne skontrolujte vady, nedostatky. Nenoste poškodené, neprimerane znečistené, alebo opotrebované rukavice. 

C) Zložky / nebezpečné zložky. O niektorých materiáloch, obsiahnutých v niektorých typoch rukavíc je známe že spôsobujú u niektorých ľudí alergie, dráždivé alebo alergické reakcie. V takomto prípade okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

D) Pokyny pre starostlivosť :

skladovanie : skladujte mimo priameho slnečného svetla, na chladnom suchom mieste. Držte ďalej od ohňa, zdrojov ozónu.

čistenie :  rukavice je možné prať pri max. 60 st. C. Po opraní výrobca nezaručuje pôvodne hodnoty  ochrany proti jednotlivým rizikám.

E) Likvidácia : použité rukavice môžu byť kontaminované infekčnými, alebo nebezpečnými materiálmi. Likvidujte podľa lokálnych predpisov.

Dovozca : SOGEDESCA , 10 rue Général Plessier BP 2440, 69219 Lyon Cedex 02 , Francúzko

Distribútor pre SR : SLS – Technaco, s.r.o. , Sasinkova 37, 01001 Žilina

Interné kódy rukavíc :
        90/504

Handweld 15TC
43822683

90/505

Handweld 15PFDC
43822691

90/507

Handweld 15THT
43047078

(SK) Návod na použitie : 

Tento príbalový leták objasňuje použitie rukavíc : Handskin : Kansas, Arizona, Dakota

Tieto rukavice sú vyrobené z kombinácie bavlneného a polyetylénového vlákna a čiastočne sú máčané v latexe. Kombinované vlákno dáva rukaviciam pevnosť a ochranu v úchope spolu s výborným odvetraním ruky. Latexový poťah má výborné adhézne vlastnosti, dobre chráni proti oderu a je veľmi elastický, čo priaznivo pôsobí na ochranu voči mech. Rizikám. Rukavice nepoužívajte pri kontakte s teplými objektmi (nad 60°C), pri manipulácii s ostrými predmetmi (nízka ochrana), pri riziku prepichnutia ostrým predmetom. Rukavice takisto neposkytujú ochranu pred dlhodobým pôsobením olejov, agresívnymi chemikáliami, biologickým a rádioaktívnym nebezpečenstvom. 

A) Tieto rukavice sú určené na ochranu rúk proti mechanickým rizikám. Sú vyrobené v súlade s európskou smernicou 89/686/ES a jej doplnkami a sú označené podľa jej požiadaviek. Rukavice spĺňajú aj platné európske normy. Pri ich používaní je nutné zabezpečiť používanie len na určené účely.

Vysvetlenie piktogramov : (hodnoty uvedené na výrobku a zadnej strane balenia)

                 

Odolnosť voči mech. rizikám :



A – odolnosť voči oderu
hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna) 



B – odolnosť voči porezu
hodnoty : 1(Slabá) až 5 (maximálna)



C – odolnosť voči roztrhnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

          ABCD

          D – odolnosť voči prepichnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

         EN 388


Rukavice boli testované na zhodu podľa certifikátu typu CE spoločnosťou: 

C.T.C. (0075) 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon Cedex 07 – Francúzko

B) Rukavice nikdy nepoužívajte proti chemikáliám. Tiež sa nesmú používať na ochranu proti ozubeným ostriam alebo plameňom. Nesmú sa používať pri riziku zachytenia pohyblivou časťou stroja. Pred použitím rukavice vizuálne skontrolujte vady, nedostatky. Nenoste poškodené, neprimerane znečistené, alebo opotrebované rukavice. 

C) Zložky / nebezpečné zložky. O niektorých materiáloch, obsiahnutých v niektorých typoch rukavíc je známe že spôsobujú u niektorých ľudí alergie, dráždivé alebo alergické reakcie. V takomto prípade okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

D) Pokyny pre starostlivosť :

skladovanie : skladujte mimo priameho slnečného svetla, na chladnom suchom mieste. Držte ďalej od ohňa, zdrojov ozónu.

čistenie :  rukavice je možné prať pri max. 60 st. C. Po opraní výrobca nezaručuje pôvodne hodnoty  ochrany proti jednotlivým rizikám.

E) Likvidácia : použité rukavice môžu byť kontaminované infekčnými, alebo nebezpečnými materiálmi. Likvidujte podľa lokálnych predpisov.

Dovozca : SOGEDESCA , 10 rue Général Plessier BP 2440, 69219 Lyon Cedex 02 , Francúzko

Distribútor pre SR : SLS – Technaco, s.r.o. , Sasinkova 37, 01001 Žilina

Interné kódy rukavíc :
90/581; 582; 583; 584; 585
P701218
Hanskin Kansas

90/577; 578; 579; 580
P701219
Handskin Arizona

90/611; 612; 613; 614; 615
P701348
Hankdskin Dakota

(SK) Návod na použitie : 

Tento príbalový leták objasňuje použitie rukavíc : Handsafe 600G, Handsafe 700G..

Tieto rukavice sú vyrobené z hustých vlákien (polyetylén, dyneema®), ktoré pri výbornom cite v úchope zaručujú vynikajúcu ochranu proti porezaniu. Polyuretánový povlak na dlani maximalizuje ochranu proti oderu pri ponechaní citlivosti. Rukavice niesú určené na uchopovanie horúcich predmetov, kontakt s olejmi, agresívnymi chemikáliami, nechránia proti biologickým a rádioaktívnym rizikám.

A) Tieto rukavice sú určené na ochranu rúk proti mechanickým rizikám. Sú vyrobené v súlade s európskou smernicou 89/686/ES a jej doplnkami a sú označené podľa jej požiadaviek. Rukavice spĺňajú aj platné európske normy. Pri ich používaní je nutné zabezpečiť používanie len na určené účely.

Vysvetlenie piktogramov : (hodnoty uvedené na výrobku a zadnej strane balenia)

                 

Odolnosť voči mech. rizikám :



A – odolnosť voči oderu
hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna) 



B – odolnosť voči porezu
hodnoty : 1(Slabá) až 5 (maximálna)



C – odolnosť voči roztrhnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

          ABCD

          D – odolnosť voči prepichnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

         EN 388


Rukavice boli testované na zhodu podľa certifikátu typu CE spoločnosťou: 

C.T.C. (0075) 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon Cedex 07 – Francúzko

B) Rukavice nikdy nepoužívajte proti chemikáliám. Tiež sa nesmú používať na ochranu proti ozubeným ostriam alebo plameňom. Nesmú sa používať pri riziku zachytenia pohyblivou časťou stroja. Pred použitím rukavice vizuálne skontrolujte vady, nedostatky. Nenoste poškodené, neprimerane znečistené, alebo opotrebované rukavice. 

C) Zložky / nebezpečné zložky. O niektorých materiáloch, obsiahnutých v niektorých typoch rukavíc je známe že spôsobujú u niektorých ľudí alergie, dráždivé alebo alergické reakcie. V takomto prípade okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

D) Pokyny pre starostlivosť :

skladovanie : skladujte mimo priameho slnečného svetla, na chladnom suchom mieste. Držte ďalej od ohňa, zdrojov ozónu.

čistenie :  rukavice je možné prať pri max. 60 st. C. Po opraní výrobca nezaručuje pôvodne hodnoty  ochrany proti jednotlivým rizikám.

E) Likvidácia : použité rukavice môžu byť kontaminované infekčnými, alebo nebezpečnými materiálmi. Likvidujte podľa lokálnych predpisov.

Dovozca : SOGEDESCA , 10 rue Général Plessier BP 2440, 69219 Lyon Cedex 02 , Francúzko

Distribútor pre SR : SLS – Technaco, s.r.o. , Sasinkova 37, 01001 Žilina

Interné kódy rukavíc :
90/ 596; 597; 598; 599; 600

P701226
Handsafe 600G


90/ 563; 564; 565; 566; 567

P701332
Handsafe 700G

(SK) Návod na použitie : 

Tento príbalový leták objasňuje použitie rukavíc : Handlite 100B, Handlite 200B, Handlite 200G.

Tieto rukavice sú vyrobené z polyetylénového vlákna a čiastočne sú máčané v polyuretáne. Polyetylénové vlákno dáva rukaviciam presnosť a jemnosť v úchope spolu s dobrým odvetraním ruky. Polyuretánový poťah na špičkách prstov alebo na dlani veľmi dobre chráni proti oderu pri zachovaní citlivosti úchopu.

Rukavice nepoužívajte pri kontakte s teplými predmetmi (nad 50°C), pri manipulácii s ostrými predmetmi (min. ochrana), pri riziku prepichnutia ostrým predmetom. Rukavice takisto neposkytujú ochranu pred olejmi, agresívnymi chemikáliami, biologickým a rádioaktívnym nebezpečenstvom. 

A) Tieto rukavice sú určené na ochranu rúk proti mechanickým rizikám. Sú vyrobené v súlade s európskou smernicou 89/686/ES a jej doplnkami a sú označené podľa jej požiadaviek. Rukavice spĺňajú aj platné európske normy. Pri ich používaní je nutné zabezpečiť používanie len na určené účely.

Vysvetlenie piktogramov : (hodnoty uvedené na výrobku a zadnej strane balenia)

                 

Odolnosť voči mech. rizikám :



A – odolnosť voči oderu
hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna) 



B – odolnosť voči porezu
hodnoty : 1(Slabá) až 5 (maximálna)



C – odolnosť voči roztrhnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

          ABCD

          D – odolnosť voči prepichnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

         EN 388


Rukavice boli testované na zhodu podľa certifikátu typu CE spoločnosťou: 

C.T.C. (0075) 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon Cedex 07 – Francúzko

B) Rukavice nikdy nepoužívajte proti chemikáliám. Tiež sa nesmú používať na ochranu proti ozubeným ostriam alebo plameňom. Nesmú sa používať pri riziku zachytenia pohyblivou časťou stroja. Pred použitím rukavice vizuálne skontrolujte vady, nedostatky. Nenoste poškodené, neprimerane znečistené, alebo opotrebované rukavice. 

C) Zložky / nebezpečné zložky. O niektorých materiáloch, obsiahnutých v niektorých typoch rukavíc je známe že spôsobujú u niektorých ľudí alergie, dráždivé alebo alergické reakcie. V takomto prípade okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

D) Pokyny pre starostlivosť :

skladovanie : skladujte mimo priameho slnečného svetla, na chladnom suchom mieste. Držte ďalej od ohňa, zdrojov ozónu.

čistenie :  rukavice je možné prať pri max. 60 st. C. Po opraní výrobca nezaručuje pôvodne hodnoty  ochrany proti jednotlivým rizikám.

E) Likvidácia : použité rukavice môžu byť kontaminované infekčnými, alebo nebezpečnými materiálmi. Likvidujte podľa lokálnych predpisov.

Dovozca : SOGEDESCA , 10 rue Général Plessier BP 2440, 69219 Lyon Cedex 02 , Francúzko

Distribútor pre SR : SLS – Technaco, s.r.o. , Sasinkova 37, 01001 Žilina

Interné kódy rukavíc :
90/ 532; 533; 534; 535; 536

P701112 
Handlite 100B




90/ 537; 538; 539; 540; 541; 542
P701354
Handlite 200B




90/ 543; 544; 545; 546;547

P701353
Handlite 200G

(SK) Návod na použitie : 

Tento príbalový leták objasňuje použitie rukavíc : Handsafe 606N

Tieto rukavice sú vyrobené z hustých vlákien (dyneema®), ktoré pri výbornom cite v úchope zaručujú vynikajúcu ochranu proti porezaniu. Nitrilový povlak na dlani maximalizuje ochranu proti oderu pri ponechaní citlivosti. Rukavice niesú určené na uchopovanie horúcich predmetov (nad 60°C), agresívnymi chemikáliami, nechránia proti biologickým a rádioaktívnym rizikám. 

A) Tieto rukavice sú určené na ochranu rúk proti mechanickým rizikám. Sú vyrobené v súlade s európskou smernicou 89/686/ES a jej doplnkami a sú označené podľa jej požiadaviek. Rukavice spĺňajú aj platné európske normy. Pri ich používaní je nutné zabezpečiť používanie len na určené účely.

Vysvetlenie piktogramov : (hodnoty uvedené na výrobku a zadnej strane balenia)

                 

Odolnosť voči mech. rizikám :



A – odolnosť voči oderu
hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna) 



B – odolnosť voči porezu
hodnoty : 1(Slabá) až 5 (maximálna)



C – odolnosť voči roztrhnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

          ABCD

          D – odolnosť voči prepichnutiu hodnoty : 1(Slabá) až 4 (maximálna)

         EN 388


Rukavice boli testované na zhodu podľa certifikátu typu CE spoločnosťou: 

C.T.C. (0075) 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon Cedex 07 – Francúzko

B) Rukavice nikdy nepoužívajte proti chemikáliám. Tiež sa nesmú používať na ochranu proti ozubeným ostriam alebo plameňom. Nesmú sa používať pri riziku zachytenia pohyblivou časťou stroja. Pred použitím rukavice vizuálne skontrolujte vady, nedostatky. Nenoste poškodené, neprimerane znečistené, alebo opotrebované rukavice. 

C) Zložky / nebezpečné zložky. O niektorých materiáloch, obsiahnutých v niektorých typoch rukavíc je známe že spôsobujú u niektorých ľudí alergie, dráždivé alebo alergické reakcie. V takomto prípade okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

D) Pokyny pre starostlivosť :

skladovanie : skladujte mimo priameho slnečného svetla, na chladnom suchom mieste. Držte ďalej od ohňa, zdrojov ozónu.

čistenie :  rukavice je možné prať pri max. 60 st. C. Po opraní výrobca nezaručuje pôvodne hodnoty  ochrany proti jednotlivým rizikám.

E) Likvidácia : použité rukavice môžu byť kontaminované infekčnými, alebo nebezpečnými materiálmi. Likvidujte podľa lokálnych predpisov.

Dovozca : SOGEDESCA , 10 rue Général Plessier BP 2440, 69219 Lyon Cedex 02 , Francúzko

Distribútor pre SR : SLS – Technaco, s.r.o. , Sasinkova 37, 01001 Žilina

Interné karty rukavíc : 90/ 601; 602; 603; 604; 605

P701686
Handsafe 606N

