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De Nina Trubiniové <nina trubiniova@delux sk>
A “Fairouz SALEM"” <isalem@descours-cabaud net>,
ce “Anthony SAILLET" <asaillet@descours-cabaud net>
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Objet instruction manual

Dear Fairouz,

I would like to ask you about instruction manual for Gloves G

Thank you

Mgr. Nina Trubiniova
nakup OOPP / purchaser PPE
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GREENLITE p701688

II'est conforme aux exigences de la Directive 89/686/CEE :
innocuité, confort, solidité.ll a été soumis & I'examen CE de type par:

C.T.C.(0075) 4, rue Hermann Frenkel - 63367 LYON Cedex 07 - France

brasion /4

Résistance a la coupure  1/5
Résistance a la déchirure  2/4
Résistance a la perforation 1/4
Dextérité 5
Description du gant

Gant de protection 5 doigts, en ricotvert 70 % viscose de bambou et30 %
coton. Gant sans couture, enduit de polyuréthane vert en base aqueuse,
‘paume et face des doigts. Poignet trcot élastique. | ne doitpas étre utisé:
& proxinits de machines comportant des risques de happement. Gant de
protection contre les risques mécaniques uniquement.

CE GANT EST UN EQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE APPARTENANT A LA CATEGORIE II.

Limites de protection
Les protections contre les risques mécaniques qui ne sont pas
‘mentionnées sur ce document ne sont pas garanties. Les

niveaux de performance mentior nt valables seulement sur les
‘gants neufs, non lavés ou non régénérés et uniquement sur la paume
du gant. Ces niveaux de performance sont obtenus pour des tests
effectués selon les conditions définies par les normes de référence.

@ Dans le cas oi les longueurs ne sont pas conformes  la norme EN
420, il 'y 2 pas de protection des poignets. En cas de réactions
allergiques, veuillez consuter votre médecin traitant.

Conditions de stockage et d'entretien

Conservez le gant dans son emballage d'origine, dans des conditions
ordinaires de température, dhumidité et dans des liewx propres,
couverts et aérés.

EN 420 EN 388

€ 5
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Glove Description

Protective glove 5 fingers, in green kitting, 70 % viscose of bamboo
and 30 % cotton. Glove without seam, green polyurethane coating
with water base on palm and fingers side. Elastic knitted cuff. Must
a risk of entanglement.
Protection gloves against only mechanical risks.

THIS GLOVE IS INDIVIDUAL PROTECTION EQUIPMENT
AND BELONGS TO NUMBER 2 CATEGORY.

Protection limits
‘The protections against mechanicalrisks which are not indicated

in this technical data sheet are not covered. Indicated performance
values are only available on new gloves, not washed ones o not
regenated and only on glove paim surface. These performance
values have been obtained by tests which comply with the essential
requirements according to reference standards. If the lengths are not
in conformity with the EN 420 standard, there is no wrist protection.
In the event of allergic reactions, please consult your attending
physician.

Storage and care conditions

Keep this item in this original packing, in ordinary conditions. Keep
this item away from humidity, dirty, not covered and not ventilated
places.
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