Informácia pre zákazníka
BLACK KNIGHT S1, typ 2082, 2282, 2482, 260636, 250616
Údržba

Povrch  obuvi z hladkých usní je nutné zbaviť nečistôt vhodnou kefkou, mäkkou handričkou, prípadne vlhkou hubkou. Suchú useň ľahko natrieť a vyleštiť (textilom). Hladké aj vlasové usne zimnej obuvi je možné pred používaním impregnovať k docieleniu lepšej vodoodolnosti povrchu. Povrch lakovaných usní je chúlostivý na mechanické odretie, chemické vplyvy, rozmáčanie a mráz. Bežné nečistoty a prach je treba odstrániť mäkkým textilom za sucha ,alebo mokra, vysušte a ošetrite krémom alebo sprejom. 

Pred použitím má byť kontrolovaná ich neporušenosť / funkčnosť. Pri voľbe vhodného typu obuvi je nutné určiť možné nebezpečenstvá (stavebníctvo, vysoké teploty,…). Dĺžka celkovej životnosti topánok závisí tiež od rýchlosti opotrebovania v daných podmienkach.

Po každom používaní nechajte obuv vysušiť na vzdušnom mieste (v dobre vetranej miestnosti) a ďaleko od tepelného zdroja. Obuv má byť skladovaná v pôvodnom balení.
Používanie

Značenie CE pridelené výrobku znamená, že vyhovuje požiadavkám predpísaným európskou smernicou 89/686 EHS, ktorá sa vzťahuje na osobné ochranné prostriedky

Značenia   EN 345 – 1  – označuje bezpečnostnú obuv


    EN 346 – 1  – označuje ochrannú obuv


    EN 347 – 1  – označuje pracovnú obuv
Tabuľka  indikujúca stupeň ochrany:
	Zaradenie obuvi podľa stupňa ochrany
	Označenie

	EN 345-1
	Bezpečnostná obuv (200J - tužinka)
	SB
	S1
	S2
	S3

	EN 346-1
	Ochranná obuv (100 J - tužinka)
	PB
	P1
	P2
	P3

	EN 347-1
	Pracovná obuv 
	 
	O1
	O2
	O3

	
	
	
	
	
	

	Zahrnuté riziká
	Ostatné kategórie

	                     Základné vlastnosti
	

	
	
	

	


	A
	Antistatická obuv
	
	
	 
	 

	E
	Absorbcia energie v päte
	
	
	
	

	WRU
	Odolnosť zvršku proti prieniku a absorpcii vody
	
	- 
	        
	

	P
	Odolnosť proti prepichnutiu
	
	
	-
	

	C
	Vodivá obuv
	
	-
	-
	-

	HI
	Izolácia spodku obuvi proti teplu
	
	
	
	

	CI
	Izolácia spodku obuvi proti chladu
	
	
	
	

	HRO
	Podošva odolná vysokým teplotám
	
	
	
	

	

	- minimálne požiadavky
	
	- ďalšia nepovinná ochrana

	
	
	
	
	
	

	Základné vlastnosti =  tvar a konštrukcia obuvi, kvalita a vyhotovenie kompletnej obuvi ako aj použitých materiálov na vrch, podšívky, jazyk, stielky a podošvu obuvi

	

	


V prípade, že doplnkové značenie sa nenachádza na obuvi, ochrana pred týmito rizikami nie je zahrnutá.

Tieto záruky sú platné pre obuv v dobrom stave. Obuv nie je vhodné používať v chemicky agresívnom prostredí.

Rozpätie teplôt pre použitie obuvi (pokiaľ nie je stanovené inak):

	Druh podošvy
	PU 
	NITRIL 

	Minimálna teplota
	-10°C
	-30°C

	Maximálna teplota
	100°C
	200°C


Hraničné teploty platia pre krátkodobé zaťaženie.

Výrobca nie je zodpovedný za chyby obuvi spôsobené nesprávnym používaním.

Používanie doplnkov, ktoré neboli pôvodne odporúčané, ako napríklad vymeniteľná anatomická stielka, môže mať vplyv na ochranné funkcie obuvi. V prípade potreby obráťte sa na náš servis.
Výrobca nie je zodpovedný za chyby obuvi spôsobené nesprávnym používaním.

Antistatická obuv má byť  používaná tam, kde je nutné vylúčiť možnosť vzniku iskrenia z elektrostatického náboja a tým vznietenia horľavých látok a výparov, taktiež v podmienkach, kde nie je úplne vylúčené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom z nejakého elektrického prístroja. Je potrebné rešpektovať skutočnosť, že antistatická obuv neposkytuje úplnú ochranu proti úrazu elektrickým prúdom, ale vytvára iba určitý odpor medzi nohou a podlahou. Pre antistatické účely by obuv mala mať po celú dobu svojej životnosti odpor najmenej 1000 megaohmov. Hodnota 100 kiloohmov je potom spodnou hranicou pre nový výrobok, aby zaisťoval určitú obmedzenú ochranu proti úrazu elektrickým prúdom v prípade poruchy na elektrickom prístroji pracujúcim s napätím do 250V. Elektrický odpor tohto typu topánok môže byť ovplyvnený ohýbaním, znečistením alebo vlhkosťou. Užívateľovi preto doporučujeme, aby pre náročné prevádzky bola elektrická vodivosť topánok pravidelne kontrolovaná.
Značenie obuvi: 

Výrobca                                                           BK 

Norma                                              
EN345

značka zhody
CE 

Typ/Stupeň ochrany             
2082 S1 alebo 2482  S1 alebo 2282 S1 alebo 260636 S1P  alebo   250616 S3
Mesiac/rok výroby, veľkosť                     
10/05  42

Splnomocnenec pre SR:
PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava 


Certifikát typu bol vydaný Intertek Testing Services (licester) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Liecester LE19 1WD, UK

