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Aearo Limited
,Classic"penové zatky do usi

Tento vyrobok zodpoveda poziadavkam EN 352-2:1993

InStrukcie pre aplikaciu: 3[._

'
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20

Nominalne uréenie velkosti po€as testovania: na;mens:a S
najvacsia - 13

Utimové hodnoty:

Frekvencia/Hz/ 63 | 125 [ 250 | 500 [1000 2000 4000 |8000
Stredna hodn. Utimu/dB/ [22.3 |23.3 |24.6 |26.9| 27.4| 34.1| 41.6| 40.4

Standardna odchylka/dB/| 54| 53| 36| 54| 48| 3.1] 3.5 64
Zarucend ochr. hodn./dB{ 16.9]| 18.1] 20.9] 21.5] 22.6] 30.9] 38.1] 34.0

H =30 M=24 L=22
SNR =28

Doporucuje sa aby uzivatel dodrziaval nasledovné:

1. zatky do usi pouzivat' a aplikovat' v sulade s navodom vyrobcu
2. zatky do usi pouzivat' poCas pobytu v hluénom prostredi

3. zétky do usi pravidelne kontrolovat' pre ich dalSie pouzitie

Upozornenie:

Pokial' nebudu dodrziavané horeuvedené doporucenia, poskytovana ochrana
zatkami bude v zna¢nej miere zhor$ena

Tento vyrobok modze byt' znehodnoteny réznymi chemickymi substanciami.
Dalsie informacie mozte ziskat' u vyrobcu /dodavatelal.

Zatky je mozné umyvat' v teplej mydlove vode, potom vyplachnut' a vodu
vytladit, nechat' volne vysusit. Zatky mdzu byt umyvané max. 3 krat.
Skladovat' v Cistom a suchom prostredi.

Doplnujuce informacie poskytne dodavatel: Protect Bratislava, s.r.o.
Rybni¢na 40/a
831 07 Bratislava




