
             Společnost Rostaing prohlašuje, že osobní ochranný prostředek dále popsaný jako : 
                 TDMPROTOP30        Pětiprstá pletená rukavice z kompozitních vláken na bázi Polyester / Inox / 

                                                      Polyetylen (Dyneema) / Polyamid.
                                                      Zesílená dlaň z hovězí štípenky. 
                                                      Dvojité švy, šev mezi palcem a ukazovákem vyztužený koženým klínkem.    

                                                      Každá velikost má jinou barvu zakončovacího lemu
                                                      Délka : 30 cm 
              Je ve shodě s osobním pracovním ochranným prostředkem, který je předmětem Certifikátu CE    

              vedeným pod číslem  : N° 0072/011/162/04/10/0024
             vydaným akreditovanou zkušební laboratoří IFTH/LYON – Avenue Guy de Collongue, 

             691 34 ECULLY CEDEX N° 0072
Vyhotoveno ve Villieu, dne 17.10.2012
                           Manažerka jakosti 
                            G. GURTNER
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